{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","Költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[25,2,25,3],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE központi épület               ",null,"                                       "]
["Cím: Szeged, Dugonics tér 13.                          ",null," Kelt:           "]
[null,null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:"]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :         "]
[]
["SZTE Központi épület térelválasztó fal beépítése ajtóval a 9. helyiségben"]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2. Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Költségvetés","index":1,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Gipszkarton válaszfal építése 12,5 cm vastagságban, 4,25 m magasságban, egyszeres CW/UW 100 profilváz, kétoldali 1 rtg. normál 12,5mm vastag gipszkarton borítás, közte 50 mm üvegygyapott szigetelés",16.64,"m2",null,null,0,0]
[2,"100/240 fa gerébtokos ajtó roncsolásmentes kibontása gipszkarton válaszfalból ",1,"db",null,null,0,0]
[3,"Bontott 100/240 fa gerébtokos ajtó beépítése gipszkarton válaszfalba UA 100 profilok segítségével",1,"db",null,null,0,0]
[4,"Bontott ajtókáva javítása",5.8,"fm",null,null,0,0]
[5,"Gipszkarton válaszfal glettelése Q2 minőségben",33.28,"m2",null,null,0,0]
[6,"Festés előtt burkolatok takarásának készítése, takarás készítése fóliával",70,"m2",null,null,0,0]
[7,"Festés után burkolatok takarásának felszedése, eltávolítása a helyszínről",70,"m2",null,null,0,0]
[8,"Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; csiszolás, glettelés szükséges helyeken, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE Corso 0-6 beltéri glettanyag, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[9,"Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapzó",355,"m2",null,null,0,0]
[10,"Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",355,"m2",null,null,0,0]
[11,"Egyéb költségek (organizációs, stb.)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]