{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Falazás és egyéb kőművesmunka","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Szel-Terv Kft."]
["6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10."]
[]
["Adószám: 25052798-2-06"]
["Cégjegyzékszám: 06 09 021569"]
[]
[]
[]
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :SZEL_2017_264_R1        "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE ÁJTK                                                                     "]
["Bocskai u. 10 alagsor erősáramú rekonstrukció                                 "]
["REV1                                                                          "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Jogikar","Egyébb kar"]
[1,"19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db",null,null,0,0,1]
[]
[2,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db",null,null,0,0,1]
[]
[3,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db",null,null,0,0,1]
[]
[4,"19-071-11.21","Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés",1,"db",null,null,0,0,1]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Jogikar","Egyébb kar"]
[1,"33-063-3.1.1","Horonyvésés, meglévő vakolatba, MM jelű fal vezeték részére",220,"m",null,null,0,0,220]
[]
[2,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig",100,"m",null,null,0,0,100]
[]
[3,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között",200,"m",null,null,0,0,200]
[]
[4,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között",100,"m",null,null,0,0,100]
[]
[5,"33-063-21.4.1","Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig",111,"db",null,null,0,0,111]
[]
[6,"33-063-21.4.2","Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig",30,"db",null,null,0,0,30]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":4,"n_rows":86,"n_cols":11,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Jogikar","Egyébb kar"]
[1,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése kompletten.",1,"klt",null,null,0,0,0.6,0.4]
[]
[2,"71-001-1.1.2.1-0110016","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16",100,"m",null,null,0,0,100]
[]
[3,"71-001-1.1.2.2-0110021","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21",200,"m",null,null,0,0,200]
[]
[4,"71-001-1.1.2.2-0110029","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29",100,"m",null,null,0,0,100]
[]
[5,"71-001-11.1.1-0123021","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R:",11,"db",null,null,0,0,11]
[null,null,"1055-41"]
[]
[6,"71-001-11.2.1-0121106","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig Beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, fúrt, Kód: 767-771",50,"db",null,null,0,0,50]
[]
[7,"71-001-24.1.1-0130020","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 15x18 mm, Kód: MCSN 15*18F",100,"m",null,null,0,0,null,100]
[]
[8,"71-001-24.1.1-0130021","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 25x25 mm, Kód: MCSN 25*25F",50,"m",null,null,0,0,null,50]
[]
[9,"71-001-24.1.1-0130031","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 32x25 mm, Kód: MCSN 32*25F",75,"m",null,null,0,0,null,75]
[]
[10,"71-001-24.2.4-0533831","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 105x50 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10422 + 010522)",80,"m",null,null,0,0,60,20]
[]
[11,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U",300,"m",null,null,0,0,300]
[null,null,"450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[12,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U",300,"m",null,null,0,0,300]
[null,null,"450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[13,"71-002-2.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",200,"m",null,null,0,0,200]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel"]
[]
[14,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²",700,"m",null,null,0,0,300,400]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[15,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²",600,"m",null,null,0,0,200,400]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[16,"71-002-42.1.1-0111901","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel",30,"m",null,null,0,0,30]
[]
[17,"71-003-9","Vezetékösszekötők elhelyezése",400,"db",null,null,0,0,300,100]
[]
[18,"71-005-1.1.1.1-0230103","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló kerettel, fehér kompletten",8,"db",null,null,0,0,8]
[]
[19,"71-005-1.1.1.2-0230104","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena Life IP védett kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér kompletten",13,"db",null,null,0,0,13]
[]
[20,"71-005-1.1.1.4-0545314","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Valena Life csillárkapcsoló, kerettel kompletten fehér",2,"db",null,null,0,0,2]
[]
[21,"71-005-1.1.1.6-0545332","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A váltó kapcsoló LEGRAND Valena Life keresztkapcsoló, kerettel kompletten, fehér",4,"db",null,null,0,0,4]
[]
[22,"71-005-1.1.2.2.2-0231349","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke (Kat.szám:069530)",7,"db",null,null,0,0,null,7]
[]
[23,"71-005-1.11.1.1.1-0231387","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, fehér (Kat.szám:069639)",1,"db",null,null,0,0,1]
[]
[24,"71-005-1.11.1.1.1-0232067","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena Life komplett 2P+F aljzat, kerettel, fehér",62,"db",null,null,0,0,62]
[]
[25,"71-005-1.11.1.1.2-0562068","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena Life 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér kerettel mompletten",54,"db",null,null,0,0,54]
[]
[26,"71-005-1.11.2.1.2-0318211","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Plexo IP44 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:083914)",4,"db",null,null,0,0,null,4]
[]
[27,"71-005-1.11.2.1.2-0318212","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Plexo IP44 2x2P+F falonkívüli csatlakozóaljzat",8,"db",null,null,0,0,null,8]
[]
[28,"71-005-1.31.2-0562471","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Oteo falonkívüli 1xRJ45 LCS2 Cat5e FTP fehér (Kat.szám:086161)",1,"db",null,null,0,0,1]
[]
[29,"71-009-3.1.1","PE jelű elosztó elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel,  IP 40 védettséggel (kismegszakítókkal, védőkapcsolókkal, távkapcsolókkal stb.), helyszínen összeszerelve kompletten, Schrack",1,"db",null,null,0,0,0.6,0.4]
[]
[30,"71-010-1.6-0146101","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben Papillon - NEOS 2.4ft OPAL 5200 lm 4000K",29,"db",null,null,0,0,29]
[]
[31,"71-010-1.6-0146102","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben Papillon - NEOS 2.4ft OPAL 6400 lm 4000K",25,"db",null,null,0,0,25]
[]
[32,"71-010-1.6-0146151","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben Papillon - LSPT LED 21W 1900lm 840 IP44",21,"db",null,null,0,0,21]
[]
[33,"71-010-2.7-0141201","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Papillon - hercules RLO-360 LED 30W/3170lm/4000K",8,"db",null,null,0,0,8]
[]
[34,"71-010-2.7-0141202","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Papillon - hercules RLO-360 LED 21W/2500lm/4000K",8,"db",null,null,0,0,8]
[]
[35,"71-010-2.7-0141204","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Papillon - Carina II LED 7W IP44",5,"db",null,null,0,0,5]
[]
[36,"71-010-11.1-0628497","Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, fénycsöves kivitelben resi.P PC/AC T5 228 EVG IP66 fforral Por- és páramentes lámpatest, korrózió-, nedvesség-, sav- és tűzálló poliészter ház, Akril bura, burarögzítő csatok, IP65",25,"db",null,null,0,0,null,25]
[]
[37,"71-010-12.11.2.1.6","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es kivitelben",19,"db",null,null,0,0,19]
[]
[38,"71-012-3","A felújítással éárintett területek elektromos csatlakozásának feltárása, új betáplálás kialakítása. Meglévő megmaradó nyomvonalak feltárása folyamatos üzem biztosítása.",10,"szpó",null,null,0,0,10]
[]
[39,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",350,"mp*",null,null,0,0,250,100]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]