{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunka","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["INTENZITAS Kft"]
{"$rows_empty":7}
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Kelt:      2018. július hó            "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette: Papp Antal                "]
["6725 Szeged, Szemmelweiss u. 7. sz. alatti                                    "]
["SZTE ÁOK Id. Jancsó Miklós Kollégium                                          "]
["Központi szellőzőrendszer felújítás                                           "]
["elektromos munkái                                                             "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",4,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",4,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":3,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.6","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről",10,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.12","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése",2,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"71-001-1.2.2.1-0110016","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev",16,"m",null,null,0,0]
[null,null,"műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16"]
[]
[4,"71-001-24.2.1-0130458","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  40 mm-ig KOPOS minicsatorna, 20x10mm, fedéllel, fehér, Cikkszám: LHD 20x10 HA/HC/HD",12,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"71-002-1.2-0213006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K",24,"m",null,null,0,0]
[null,null,"450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[6,"71-002-1.3-0213016","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K",5,"m",null,null,0,0]
[null,null,"450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[7,"71-002-21.1-0216508","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",28,"m",null,null,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel 300/300V műanyag jelzőkábel 3x0,75 mm2, YSLY"]
[]
[8,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",12,"m",null,null,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[9,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",5,"m",null,null,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[10,"71-004-6.3","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék",40,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"71-007-32.2.1.1-0315541","Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20  T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-009-5.3-0000040","Meglévő mosdó elosztó bővítés 1db C4A; 1p kismegszakítóval + moduláris motorvédelmi készülékkel \"C\" sínre pattintva, 1,6-2,5A beállítási értékkel (Terveken \"M\" jelű mosdó elosztó bővítés)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-009-5.3-0000090","V-4. sz. terv szerinti szellőzés vészjelző szekrény elhelyezése portán. Moduláros falon kívüli kiselosztó, maszkolva, a kapcsolási vázlat szerinti elemekkel, tartós feliratokkal. (Terveken \"SZVJ\" jelű szellőzés vészjelző elosztó)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-012-3","Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",6,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",40,"mp*",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]