{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból",80,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",200,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.7.2.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés nélküli, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig",50,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",30,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",16,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-001-24.2.4-0533832","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 105x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10423)",40,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-1.3-0213010","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K",40,"m",0,0,0,0]
[null,null,"450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[8,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",250,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[9,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",350,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[10,"71-002-42.1.1-0111901","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel",450,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"71-003-13.2-0630047","Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 14 - 57 modul méret között LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 19x3P (Kat.szám:404918)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-004-6.1.1-0151477","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, faék oldalfalba vagy mennyezetbe LEGRAND Colson tiplis rögzítő 8 mm (Kat.szám:031955)",120,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-005-1.27.2.2-0562561","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Függőleges szerelvény kombinációk elhelyezése, falon kívül, kétpólusú LEGRAND Oteo falonkívüli 2pólusú kapcsoló (Kat.szám:696003)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-005-1.31.2-0562470","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB LEGRAND Oteo falonkívüli 1xRJ45 LCS2 Cat5e UTP fehér (Kat.szám:086159)",6,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"71-005-1.48.1.1","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Előszerelt dugaszolóaljzat elhelyezése, mellvédcsatornába, egyes",86,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-009-1.3.6","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, kiselosztók 72 egység kompletten",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"szerelve (főkapcsoló,főbiztosító,túlfeszültség levezető,FI-relé,kismegszakítók) a régi elosztó áramköreinek megtartásával"]
[]
[17,"71-010-4.5-0143175","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, 4×18W tükrös lámpatest kompletten IP 44",14,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",130,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]