{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[17,0,17,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[27,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
[]
[]
[]
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE Dóm tér 10. konyha és fürdő felújítása                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;",1,"kpl",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.2","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;elosztó",1,"kpl",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-1","Vésési,csövezési,dobozolási munkák,helyreállítással",1,"kpl",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-1","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva  rézvezetővel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",200,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-1.2-0210006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U",60,"m",0,0,0,0]
[null,null,"450/750V 1x6 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[6,"71-003-2.3","Kötések elkészítése szabványos kötőelemmel (WAGO)",1,"kpl",0,0,0,0]
[]
[7,"71-005-1","Komplett világítási  és csatlakozó (dugalj) szerelvények,felszerelése és bekötése,fehér",13,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-005-1.11","Csatlakozóaljzat elhelyezése, meglévő cseréje",4,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-009-1.2","Áramköri kiselosztók Kiselosztó szerelése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), min.12ÁK kopletten szerelve FI-relével és ",1,"kpl",0,0,0,0]
[null,null,"kismegszakítókkal"]
[]
[10,"71-010-1","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése fénycsöves és LED-es kivitelben,helyiségek védettségi fokozatai szerint",5,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",30,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]