{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["<FEDLAP>","Összesítő","Tűzjelző rendszer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":13,"macros":0,"external_links":13,"defined_names":73,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"<FEDLAP>","index":0,"n_rows":24,"n_cols":1,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,144,19,159],[19,160,19,175],[9,0,9,17],[11,0,11,17],[12,0,12,17],[19,32,19,47],[19,48,19,63],[19,64,19,79],[19,240,19,255],[20,0,20,17],[20,32,20,47],[20,48,20,63],[20,64,20,79],[20,80,20,95],[19,80,19,95],[19,96,19,111],[19,112,19,127],[19,128,19,143],[19,176,19,191],[19,192,19,207],[19,208,19,223],[19,224,19,239],[20,192,20,207],[20,208,20,223],[20,224,20,239],[20,240,20,255],[21,0,21,17],[23,0,24,17],[20,96,20,111],[20,112,20,127],[20,128,20,143],[20,144,20,159],[20,160,20,175],[20,176,20,191]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
["SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégium-\nelavult elektromos hálózatrészeinek szakaszos felújítása \n"]
[]
["6725 Szeged, Semmelweis u. 5."]
{"$rows_empty":8}
["Tűzjelző rendszer"]
["Kiviteli tervdokumentáció"]
[]
["Tervezői árazatlan költségvetés"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":19,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,9],[1,10,1,13],[1,14,1,17],[1,18,1,21],[2,1,2,9],[2,10,2,13],[2,14,2,17],[2,18,2,21],[6,1,6,17],[6,18,6,21],[8,1,8,17],[8,18,8,21],[4,1,4,17],[4,18,4,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Munkarész",{"$nulls":8},"Anyag",null,null,null,"Munkadíj",null,null,null,"Vállalási díj"]
[null,"Tűzjelző rendszer teljes épületre vonatkozóan",{"$nulls":8},0,null,null,null,0,null,null,null,0]
[]
[null,"Tűzjelző rendszer nettó kivtelezési költsége:",{"$nulls":16},0]
[]
[null,"Áfa: (27%)",{"$nulls":16},0]
[]
[null,"Tűzjelző rendszer bruttó kivtelezési költsége:",{"$nulls":16},0]

{"sheet":"Tűzjelző rendszer","index":2,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,9],[24,0,24,1],[26,0,26,9],[29,1,29,3],[33,1,33,3],[32,1,32,3],[40,0,40,9],[42,1,42,3],[45,1,45,2],[28,1,28,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[34,1,34,3],[38,0,38,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Eszközök, berendezések"]
[]
[1,"Tűzjelző központ","AM 4000 N","4 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ 396 érzékelő és 396 modul kezelésére",1,"db",0,0,0,0]
[2,"Akkumulátor","Fiamm","12V 27Ah savas ólomakkumlátor",2,"db",0,0,0,0]
[3,"Utánvilágító","**","Utánvilágító TÛZJELZÕ KÖZPONT tábla",1,"db",0,0,0,0]
[4,"Átjelző berendezés","TELL PROCOM","GSM és PSTN kommunikáció\n2 független GSM szolgáltatói SIM kártya kezelése",1,"db",0,0,0,0]
[5,"Optikai füstérzékelő","22051E-07-IV","Intelligens optikai füstérzékelő",309,"db",0,0,0,0]
[6,"Optikai füstérzékelő izolátorral","22051EI-07","Intelligens optikai füstérzékelő beépített izolátorral",18,"db",0,0,0,0]
[7,"Hősebesség érzékelő","52051E-07-IV","Intelligens hősebesség érzékelő",10,"db",0,0,0,0]
[7,"Aljzat","B501AP","Intelligens érzékelő aljzat, fehér",327,"db",0,0,0,0]
[8,"Kézi jelzésadó","MCP5A-R01-I","Címezhető kézi jelzésadó, piros színben, magyar feliratú műanyag nyomólappal, beépített kétoldali izolátorral",24,"db",0,0,0,0]
[9,"Aljzat","SR-1T","Fali szerelő doboz az MCP kézi jelzésadókhoz (1 db árnyékolás csatlakozóval)",24,"db",0,0,0,0]
[10,"Plexy fedél","PS200","Átlátszó műanyag védőfedél az MCP kézi jelzésadókhoz",24,"db",0,0,0,0]
[11,"Utánvilágító","**","Utánvilágító KÉZI JELZÉSADÓ tábla",24,"db",0,0,0,0]
[12,"Hangjelző","EMA1224B4R","Piros 4 hangú, alacsony fogyasztású hangjelző, szinkronizált hangminta",138,"db",0,0,0,0]
[13,"Aljzat","ESBR","Piros hangjelző hátoldali doboz, normál IP55",138,"db",0,0,0,0]
[14,"Vezérlő modul","M201e","1 kimenetű vezérlő modul (címzett relé vagy felügyelt kimenet)",18,"db",0,0,0,0]
[15,"Szerelődoboz","M200smb","Falra szerelhető doboz 200+ modulokhoz",4,"db",0,0,0,0]
[16,"Hurok jelölés","**","Előírások szerinti hurokmegjelölés",517,"db",0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Vezetékhálózat kiépítése"]
[]
[1,"1x2x1,0 tűzjelző kábel, piros           ",null,null,3250,"m",0,0,0,0]
[2,"1x2x1,0 tűzálló kábel, piros           ",null,null,1350,"m",0,0,0,0]
[3,"Tűzálló kábelklipsz AC7R 1x2x1 kábelhez",null,null,4050,"db",0,0,0,0]
[5,"Tűzálló BG8/5 acél dűbel",null,null,4050,"db",0,0,0,0]
[6,"Termosztatikus kőjelző kábel HDC-105",null,null,235,"m",0,0,0,0]
[7,"Müanyag csatorna",null,null,1000,"m",0,0,0,0]
[8,"Egyéb szerelési anyag",null,null,1,"klt",0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Egyéb"]
[]
[1,"Rendszer üzembe helyezés, programozás",null,null,1,"klt",0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[null,"Összesítés:"]
[null,"Anyag:",0]
[null,"Díj:",0]
[null,"Nettó:",0]