{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőművesmunka","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Intenzitás Kft."]
{"$rows_empty":7}
["INTENZITAS KFT                         ",null,"                                       "]
["Szeged, Arany J. u. 7.                 ",null,"                                       "]
["Tel: 62-658-510                        ",null," Kelt:      2014. december hó          "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Szeged, Semmelweis u. 7.               ",null," Költségv. készítő:   Papp Antal       "]
["JANCSÓ MIKLÓS KOLLÉGIUM felújítás                                             "]
["Erősáramú kivitelezési dokumentációjához                                      "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,13453638,4984320]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,13453638,4984320]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,18437958]
["2.2 Áfa",0.27,4978249]
["3.  A munka ára",null,23416207]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,7384]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",7200,113100]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",13446438,4863836]
["Összesen:",13453638,4984320]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-9.2.1","Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással",1,"m",0,7384,0,7384]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,7384]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-062-1.1-1110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",50,"db",144,2262,7200,113100]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},7200,113100]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":4,"n_rows":98,"n_cols":9,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[4,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",1,"klt",0,35000,0,35000]
[]
[13,"71-001-24.2.1-0533501","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 20x12,5 mm, fedéllel, válaszfallal, fehér, R: 0 300 08",600,"m",701,754,420600,452400]
[]
[15,"71-001-24.2.4-0533831","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 105x50 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, R: 10422",600,"m",3399,1352,2039400,811200]
[]
[16,"71-001-48.1.2.1.2-0543066","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, ",90,"m",1562,1820,140580,163800]
[null,null,"Cikkszám: 6047611"]
[]
[17,"71-002-1.2-0213006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K",130,"m",213,104,27690,13520]
[null,null,"450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[18,"71-002-3-0213016","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2  Mkh 450/750V 1x 16",80,"m",224,130,17920,10400]
[null,null,"mm2, különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/ (EPH)"]
[]
[19,"71-002-5-0213050","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm2 Mkh 450/750V 1x 50 mm2, ",40,"m",670,286,26800,11440]
[null,null,"különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/"]
[]
[20,"71-002-7-0213115","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 150-185 mm2 Mkh 450/750V 1x150",20,"m",1906,416,38120,8320]
[null,null,"mm2, különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/"]
[]
[]
[22,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",100,"m",382,390,38200,39000]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[23,"71-002-21.1-0221541","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",200,"m",394,390,78800,78000]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[24,"71-002-21.1-0221561","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",60,"m",402,390,24120,23400]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYY 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (NYY)"]
[]
[25,"71-002-21.2-0221504","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel",70,"m",452,442,31640,30940]
[null,null,"NYM-J 300/500V 2x   4 mm2, tömör rézvezetővel"]
[]
[26,"71-002-21.2-0221524","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel",2260,"m",723,442,1633980,998920]
[null,null,"NYM 300/500V 3x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[27,"71-002-21.2-0221564","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel",180,"m",1104,442,198720,79560]
[null,null,"NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[28,"71-002-21.3-0221566","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel",140,"m",1553,494,217420,69160]
[null,null,"NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[29,"71-002-21.4-0221570","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 PannonCom-Kábel",130,"m",2524,624,328120,81120]
[null,null,"NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[30,"71-002-21.5-0221575","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm2 PannonCom-Kábel",320,"m",4731,780,1513920,249600]
[null,null,"NYM 300/500V 5x16 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[31,"71-002-55.4-0336651","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2",8,"m",4590,1118,36720,8944]
[]
[32,"71-002-55.5-0336655","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x50 mm2",8,"m",12377,1300,99016,10400]
[]
[33,"71-002-55.6-0371867","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel SZAMKAM 0,6/1 kV alumínium kábel, 4x150 mm2 tc",10,"m",4173,1820,41730,18200]
[]
[34,"71-002-74.2.2","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, szerelvény nélkül, keresztmetszet: 3x25/25 mm2, 4x25 mm2",2,"db",391,2834,782,5668]
[]
[35,"71-002-74.2.5","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, szerelvény nélkül, keresztmetszet: 3x150/150 mm2, 4x150 mm2",2,"db",525,4342,1050,8684]
[]
[36,"71-002-202","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén",370,"db",0,624,0,230880]
[]
[37,"71-002-203","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén",70,"db",0,780,0,54600]
[]
[38,"71-002-331","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése szerelvény nélkül, keresztmetszet: 3x16/16 mm2, 4x16 mm2",4,"db",300,2470,1200,9880]
[]
[39,"71-002-361","Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm2-ig",20,"db",0,260,0,5200]
[]
[41,"71-004-55-0190010","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése faliék  F-10 3921 műanyag faliék + facsavar",2000,"db",4.1,130,8200,260000]
[]
[54,"71-013-46","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",200,"mp*",0,520,0,104000]
[]
[55,"71-009-63-0624159","Épület főelosztó elhelyezése, bekötése, mezős elemből összeállítva, maszkolva, ajtó nélkül. V-08. sz. tervsorozat szerinti összeállítással, terveken \"FE\" jelű elem.",1,"db",926000,67600,926000,67600]
[]
[56,"71-009-63-0624161","Alagsori alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívüli kivitel, maszkolva, teli ajtóval. V-09. sz. tervsorozat szerinti összeállítással, terveken \"AE\" jelű elem.",1,"db",243840,15600,243840,15600]
[]
[57,"71-009-63-0624162","Első emeleti alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívűl, maszkolva, teli ajtóval. V-10. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"E1\" jelű elem.",1,"db",298400,20800,298400,20800]
[]
[58,"71-009-63-0624163","II-IV. emelet bal oldali alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívül, maszkolva, teli ajtóval. V-11; -13; - 15. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"E2; E4; E6\" jelű elemek.",3,"db",193800,15600,581400,46800]
[]
[59,"71-009-63-0624164","II-IV. emelet jobb oldali alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívül, maszkolva, teli ajtóval. V-12; -14; - 16. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"E3; E5; E7\" jelű elemek.",3,"db",164300,15600,492900,46800]
[]
[60,"71-009-63-0624165","Lakószoba alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívüli, maszkolva, teli ajtóval. V-17. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"L\" jelű elem.",68,"db",38240,5200,2600320,353600]
[]
[61,"71-009-63-0624166","Konyhai alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívüli, maszkolva, teli ajtóval. V-18. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"KE\" jelű elem.",4,"db",97300,7800,389200,31200]
[]
[62,"71-009-63-0624167","Mosdó alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívüli, maszkolva, teli ajtóval. V-19. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"ME\" jelű elem.",5,"db",67300,7800,336500,39000]
[]
[63,"71-009-63-0624168","Tanulószoba alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívüli, maszkolva, teli ajtóval. V-20. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"TE\" jelű elem.",6,"db",67300,7800,403800,46800]
[]
[64,"71-009-63-0624169","Raktár alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívüli, maszkolva, teli ajtóval. V-21. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"RE\" jelű elem.",1,"db",57300,5200,57300,5200]
[]
[65,"71-009-63-0624170","Számítógépterem alelosztó elhelyezése, bekötése, falon kívüli, maszkolva, teli ajtóval. V-22. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"SZE\" jelű elem.",1,"db",78350,7800,78350,7800]
[]
[66,"71-009-63-0624171","Csatlakozószekrény elhelyezése, bekötése, falon kívüli, IP55 védettséggel. V-23. sz. terv szerinti összeállítással, terveken \"CS\" jelű elem.",2,"db",36850,5200,73700,10400]
[67,"K tétel","Szobák áramköreinek azonosítása új elosztóba kötése kompletten.",1,"klt",0,300000,0,300000]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},13446438,4863836]