{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["összesítő","I em","II em","III em","IV em","V em"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"összesítő","index":0,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Tétel","Megnevezés","Nettó"]
[null,null,"össz"]
[null,null,"ár"]
[]
[null,"I emelet"]
[null,"II emelet"]
[null,"III emelet"]
[null,"IV emelet"]
[null,"V emelet"]
[]
[]
[null,"Nettó végösszeg"]
[null,"+ ÁFA (27%)"]
[null,"Bruttó végösszeg"]

{"sheet":"I em","index":1,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Biológia épület I emelet"]
["Tétel","Megnevezés","Nettó","db","Nettó","emelet/"]
[null,null,"egység",null,"össz","szoba"]
[null,null,"ár",null,"ár"]
[]
[1,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás ",null,1,0,"I/109","Drozophila törzsközpont"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[null,"megjegyzés: kezelő:150"]
[2,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/109","Drozophila törzsközpont"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelő oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[3,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/109","Drozophila törzsközpont"]
[null,"Szélesség: 835, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[4,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/109","Drozophila törzsközpont"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[5,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/109","Drozophila törzsközpont"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[6,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/109","Drozophila törzsközpont"]
[null,"Szélesség: 835, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[7,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/116","labor"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[8,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/116"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[9,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/116"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[10,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/116"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[11,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/116"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[12,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás 5 340 Ft 5 340 Ft",null,1,0,"I/116"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[13,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/120","szoba"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[14,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás 5 340 Ft 10 680 Ft",null,2,0,"I/120"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 137, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[15,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/120"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[16,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/120"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[17,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/106","labor"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[18,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás ",null,2,0,"I/106"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 137, kezelı oldal: Bal, feszítés: Nem, színkód: 17,"]
[19,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/106"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 147, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[20,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/106"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[21,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/106"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[22,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/106"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 240, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[23,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/105","szeminárium"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[24,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/105"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 137, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[25,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/105"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:"]
[26,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/105"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[27,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"I/105"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[28,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"I/105"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[1,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,6,0,"I/183/1"]
[null,"Szélesség: 3250, magasság: 2250, osztás: 1600, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal , red.típusa: GU, "]
[null,"Nettó végösszeg",null,44,0]
[null,"+ ÁFA (27%)",null,null,0]
[null,"Bruttó végösszeg",null,null,0]

{"sheet":"II em","index":2,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Biológia épület II emelet"]
["Tétel","Megnevezés","Nettó","db","Nettó","emelet/"]
[null,null,"egység",null,"össz","szoba"]
[null,null,"ár",null,"ár"]
[]
[29,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"II/215","hallgatói labor "]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[30,"Reluxa, 16 mm, alap szín, bowdenes",null,4,0,"II/215"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[31,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"II/215"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1370, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[32,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"II/215"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[33,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"II/215"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[34,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás 5 340 Ft 5 340 Ft",null,1,0,"II/215"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[35,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/216","tanszékvezető"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[36,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/216"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[37,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/216"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[38,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/216"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[39,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/217"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[40,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/217","iroda"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[41,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás ",null,1,0,"II/217"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[42,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/217"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[43,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/217"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[44,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"II/217"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[45,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"II/217"]
[null,"Szélesség: 510, magasság: 240, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[46,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,3,0,"II/201","hallgatói labor"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[47,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"II/201"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[48,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,3,0,"II/201"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[49,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás ",null,6,0,"II/201"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[50,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"II/201"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[]
[]
[null,"Nettó végösszeg",null,51,0]
[null,"+ ÁFA (27%)",null,null,0]
[null,"Bruttó végösszeg",null,null,0]

{"sheet":"III em","index":3,"n_rows":96,"n_cols":7,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Biológia épület III emelet"]
["Tétel","Megnevezés","Nettó","db","Nettó","emelet/"]
[null,null,"egység",null,"össz","szoba"]
[null,null,"ár",null,"ár"]
[]
[51,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"III/301","hallgatói labor"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[52,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"III/301"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[53,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"III/301"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[54,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás ",null,6,0,"III/301"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[55,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/343","szeminárium terem"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[56,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"III/343"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[57,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/343"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[58,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/343"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[59,"Reluxa, 16 mm, alap szín, bowdenes",null,4,0,"III/343"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[60,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/343"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[61,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/302","hallgatói labor"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[62,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"III/302"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[63,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/302"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[64,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/302"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[65,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"III/302"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[66,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/302"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[67,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"III/ FWC"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[68,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/ FWC"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[69,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"III/ FWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[70,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/ NWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Nem, színkód:17"]
[71,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/ NWC"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[72,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/318","iroda"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[73,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/318"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[74,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/318"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[75,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/318"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Nem, színkód: 17,"]
[76,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"III/317","tanszékvezető"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Nem, színkód:17"]
[77,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"III/317"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[78,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"III/317"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[79,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"III/317"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[80,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/316","?"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[81,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/316"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[82,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/316"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[83,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/316"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[84,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/316/2"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[85,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/316/2"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[86,"Reluxa, 25 mm, alap szín, Magic pálcás",null,2,0,"III/316/2"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[87,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"III/316/2"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[16,"Szalagfüggöny, 127mm-es, Shantung",null,3,0,"III/356 új ép","szeminárium terem"]
[null,"Szélesség: 4500, magasság: 3000, kezelési mód: egyoldalra gyűjt jobb-jobb,"]
[null,"karnis: széles alacsony fehér, színkód: xy, megjegyzés: 356/1 új ép."]
[17,"Szalagfüggöny, 127mm-es, Shantung",null,1,0,"III/356/1 új ép"]
[null,"Szélesség: 3500, magasság: 1500, kezelési mód: egyoldalra gyűjt jobb-jobb,"]
[null,"karnis: széles alacsony fehér, színkód: xy"]
[18,"Szalagfüggöny, 127mm-es, Shantung",null,1,0,"III/356/1 új ép"]
[null,"Szélesség: 5200, magasság: 3000, kezelési mód: egyoldalra gyűjt jobb-jobb,"]
[null,"karnis: széles alacsony fehér, színkód: xy,"]
[19,"Szalagfüggöny, 127mm-es, Shantung ",null,1,0,"III/356/1 új ép"]
[null,"Szélesség: 1900, magasság: 3000, kezelési mód: egyoldalra gyűjt jobb-jobb,"]
[null,"karnis: széles alacsony fehér, színkód: xy,"]
[]
[]
[null,"Nettó végösszeg",null,98,0]
[null,"+ ÁFA (27%)",null,null,0]
[null,"Bruttó végösszeg",null,null,0]

{"sheet":"IV em","index":4,"n_rows":86,"n_cols":7,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Biológia épület IV emelet"]
["Tétel","Megnevezés","Nettó","db","Nettó","emelet/"]
[null,null,"egység",null,"össz","szoba"]
[null,null,"ár",null,"ár"]
[88,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/427","igazgatói"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[89,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/427"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[90,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/427"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[91,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/427"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[92,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/427"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[93,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/405"]
[null,"Szélesség: 430, magasság: 1360, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[94,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"IV/401","hallgatói labor"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[95,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"IV/401"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Nem, színkód:17"]
[96,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,6,0,"IV/401"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[97,"Reluxa, 25 mm, mintás szín, bowdenes",null,6,0,"IV/401"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[98,"98 1 Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás 6 378 Ft 6 378 Ft",null,1,0,"IV/425","dolgozó"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 1470, kezelı oldal: Jobb, feszítés: Igen, színkód:17"]
[99,"99 2 Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás 5 090 Ft 10 180 Ft",null,2,0,"IV/425"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Nem, színkód:17"]
[100,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/425"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[101,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/425"]
[null,"Szélesség: 845, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[102,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/425"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[103,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/425"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[104,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/FWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[105,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/FWC"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[106,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/FWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Nem, színkód:17"]
[107,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/NWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[108,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/NWC"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[109,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/416","iroda"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[110,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/416"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[111,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/416"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[112,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"IV/416"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[113,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/415","tanszékvezető"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[114,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/415"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[115,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/415"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[116,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"IV/415"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[117,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"IV/414","labor"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[118,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"IV/414"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[119,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"IV/414"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[120,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,4,0,"IV/414"]
[null,"Szélesség: 515, magasság: 240, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[2,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"IV/429","szeminárium terem"]
[null,"Szélesség: 3250, magasság: 2250, osztás: 1600, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal , red.típusa: GU,"]
[3,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,1,0,"IV/422","hűtőszoba"]
[null,"Szélesség: 3250, magasság: 2250, osztás: 1600, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal Jobb, red.típusa: GU, "]
[6,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,3,0,"IV/412","labor"]
[null,"Szélesség: 3250, magasság: 2300, osztás: 1600, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal Jobb, red.típusa: GU,"]
[7,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"IV/408","labor"]
[null,"Szélesség: 3250, magasság: 2300, osztás: 1600, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal Jobb, red.típusa: GU,"]
[]
[null,"Nettó végösszeg",null,86,0]
[null,"+ ÁFA (27%)",null,null,0]
[null,"Bruttó végösszeg",null,null,0]

{"sheet":"V em","index":5,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[74,1,74,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Biológia épület V emelet"]
["Tétel","Megnevezés","Nettó","db","Nettó","emelet/"]
[null,null,"egység",null,"össz","szoba"]
[null,null,"ár",null,"ár"]
[121,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"V/504","magatartás labor"]
[null,"Szélesség: 1180, magasság: 760, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[null,"megjegyzés: 130cm kezelő"]
[122,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/501/3","állatszoba"]
[]
[null,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/501/2","állatszoba"]
[]
[null,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/501/4","GLP állatszoba"]
[]
[10,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/521/1","hallgatói labor új"]
[null,"Szélesség: 1600, magasság: 2300, tokméret: 18, lefutó: fehér, léc: fehér,"]
[null,"kezelı iránya: Bal , red.típusa: GU,"]
[11,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,3,0,"V/521/1"]
[null,"Szélesség: 3250, magasság: 2300, osztás: 1600, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal , red.típusa: GU"]
[12,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/523","mikroszkóp labor"]
[null,"Szélesség: 3250, magasság: 2500, osztás: 1600, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal , red.típusa: GU, "]
[13,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,1,0,"V/523"]
[null,"Szélesség: 1600, magasság: 2500, tokméret: 18, lefutó: fehér, léc: fehér,"]
[null,"kezelı iránya: Bal , red.típusa: GU,"]
[14,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,1,0,"V/523"]
[null,"Szélesség: 2250, magasság: 2500, osztás: 1100, tokméret: 18, lefutó: fehér,"]
[null,"léc: fehér, kezelı iránya: Bal Jobb, red.típusa: GU,"]
[15,"Szalagfüggöny, 127mm-es, Shantung",null,3,0,"V/509","tanszékvezető"]
[null,"Szélesség: 3150, magasság: 1100, kezelési mód: egyoldalra gyűjt jobb-jobb,"]
[null,"karnis: széles alacsony fehér, színkód: xy, megjegyzés: 5 emelet"]
[20,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,3,0,"V/527","szeminárium terem"]
[null,"Szélesség: 3200, magasság: 2000, osztás: 1600, tokméret: 16.5, lefutó:"]
[null,"fehér, léc: fehér, kezelı iránya: Bal Jobb, red.típusa: GU, "]
[21,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás 4 540 Ft 45 400 Ft",null,10,0,"V/524","hallgatói labor régi"]
[null,"Szélesség: 1200, magasság: 800, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: x,"]
[123,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/502","GLP labor"]
[]
[124,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/503","állatműtő"]
[]
[125,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"V/514","FFWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[null,"megjegyzés: 90cm kezelő"]
[126,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,2,0,"V/FWC"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[127,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"V/FWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[128,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"V/NWC"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[129,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"V/NWC"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[130,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"V/516","női wc"]
[null,"Szélesség: 415, magasság: 1370, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[131,"Reluxa, 25 mm, alap szín, üvegpálcás",null,1,0,"V/516","női wc"]
[null,"Szélesség: 840, magasság: 1470, kezelı oldal: Bal, feszítés: Igen, színkód: 17,"]
[null,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/520","Mikro törzsgyüjtemény"]
[]
[]
[]
[null,"Alumínium oldalpofás müa. redőny, műanyag léccel",null,2,0,"V/522","Mikro fermentor"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Nettó végösszeg",null,49,0]
[null,"+ ÁFA (27%)",null,null,0]
[null,"Bruttó végösszeg",null,null,0]