{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"SZTE TIK épületautomatizációs rendszer  karbantartásának műszaki tartalma"]
[]
["1.","Terepi készülékek"]
[null,"a technológiai rendszer működőképességének szemrevételezéssel történő ellenőrzése"]
[null,"zsalu- és szelepmozgató motorok pozícióinak ellenőrzése "]
[null,"érzékelők mért értékeinek ellenőrzése"]
[null,"Dp kapcsolók és biztonsági termosztátok funkciópróbái"]
[null,"technológiai funkciópróbák elvégzése"]
[null,"villamos bekötések ellenőrzése, utánhúzása"]
[]
["2.","Szabályozó készülékek"]
[null,"a szabályozók ki-és bemeneti működőképességének ellenőrzése"]
[null,"paraméterek szükség szerinti beállítása, módosítása"]
[null,"idő programok beállítása"]
[null,"villamos bekötések ellenőrzése, utánhúzása"]
[]
["3.","Épületfelügyeleti számítógép"]
[null,"a központi számítógép és monitor ellenőrzése"]
[null,"biztonsági mentések elkészítése, programok szakszerű frissítése"]
[null,"nyomató funkciópróbái és tiszítása"]
[]
["4.","Épületautomatizációs kapcsolószekrény"]
[null,"elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozók utánhúzása"]
[null,"biztosítékok, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, tiszítása, szükség szerinti cseréje"]
[null,"reteszfeltételek működésének ellenőrzése"]
[null,"villamos motorok forgásirányának, áramfelvételének ellenőrzése, mérése"]
[]
["5. ","Kiszállási díj a karbantartási munkákhoz"]
[]
["6.","Szerelési anyagok biztosítása"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}