{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromos energia ellátás, vil","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE JGYPK Rajz Tanszék Kemence energiaellátásának kiépítése"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                     2014.11.20.                                                 "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromos energia ellátás, világítás"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":2,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-002-55.4-0336651","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése falonkívüli tartószerkezet készítéssel, rögzítéssel, tömeghatár: MbCu  5x 2,5 mm2",100,"m"]
[]
[2,"71-002-55.4-0336651","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése falonkívüli tartószerkezet készítéssel, rögzítéssel, tömeghatár: MbCu  3x 2,5 mm2",30,"m"]
[]
[3,"71-002-55.4-0336653","Daf 32A 5p ipari csatlakozó + KK 32A 3 pólusu leválasztó kapcsoló létesítése.",3,"db"]
[]
[4,null,"Régi elosztó leszerelése áramkörök azonosítása",1,"klt"]
[]
[null,null,"Kemence elosztóban  4 újáramkör kiépítése (3 db 3x25A, 1db 16A kismegszakító 3db 4p 30mA/40A , 1 db 1p 30mA/40Aáramvédő kapcsoló )",1,"klt"]
[]
[5,"71-009-3.1.1-0624351","Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (30 db 16A kismegszakítók, 2 db 25A/40A ÁVK Főkapcsoló számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 48 egység LEGRAND XL3 160 2 sor",1,"db"]
[null,null,"48 mod fém fali előszerelt elosztószekrény, 450x575x147 mm, ajtó nélküli, R: 020002"]
[]
[6,null,"Komplett átadási dokumentáció készítése a kiírás szerinti tartalommal.",1,"klt"]
[]
[7,null,"Egyébb a munka elvégzéséhez szükséges helyszini bejáráskor az ajánlatadő szerinti  költségek.",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}