{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunka","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :Herman Ottó Kollégium                            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["  Szeged, Temesvári krt. 50-52.                                     ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Kollégium 7,8,9.em zuhanyzó gépészeti átalakítása                     "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Nettó összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-091-1","Építőmesteri munkák ,helyreállítás,bontás építés után",1,"költség"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":3,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311005","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve  univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű",1,"költség"]
[]
[2,"81-002-2.1.1.1.2-0111002","PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig,idomokkal GEBERIT PE",1,"költség"]
[null,null,"lefolyócső,"]
[]
[3,"81-013-1","Rákötés meglévő vízhálózatra",9,"db"]
[]
[4,"81-013-1.2-0130984","Rákötés meglévő szennyvíz hálózatra",9,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":4,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3","Használaton kívüli  meglévő gépészeti szerelvények visszabontása szakszerű lezárása ,vizes berendezési tárgyak bontása",1,"költség"]
[]
[2,"82-001-8.3.1-0316655","Kétoldalon préselt kötésű, vagy egyik oldalon préselt  másik oldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) VALSIR Pexal Easy csempeszelep, 26x26, Rendelési kód: VS161313",6,"db"]
[]
[3,"82-009-1.2-0313641","Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C",3,"db"]
[]
[4,"82-009-2.1.1.1-0214054","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 460x450 mm, HM 500, egymedencés, beépíthető",2,"db"]
[]
[5,"82-009-11.1.1.1-0120060","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA CLASSIC porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 7619 01 01",6,"db"]
[]
[6,"82-009-12.1-0120221","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke OMNIA VITA WC-ülőke, különleges ütközők, króm zsanér, 8821 61 01, fehér",6,"db"]
[]
[7,"82-009-12.2.1-0135122","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL201, Lágy PE WC-csatlakozó többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér",6,"db"]
[]
[8,"82-009-13.1-0118042","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MUREX falon kívüli pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, magasan szerelhető, fehér, öblítőcső nélkül, Cikkszám: V862901",6,"db"]
[]
[9,"82-009-15.1.1-0117081","Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (felső bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7050 59",3,"db"]
[]
[10,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",11,"db"]
[]
[11,"82-009-17.2-0130625","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM mosógéptöltő, 3/4\" csatlakozással, Kód: 163-0014-00",4,"db"]
[]
[12,"82-009-18.2-0318815","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel, 1/2\", dizájn kivitel, kód: 162-0035-17",6,"db"]
[]
[13,"82-009-19.2.1-0332336","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi LOGO NEO zuhanycsaptelep, fali kivitel, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, 25 l/perc, R: 378410575",9,"db"]
[]
[14,"82-009-19.5.2-0318787","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior Evo mosogató csaptelep, forgatható kifolyócsővel, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 152-0048-00",2,"db"]
[]
[15,"82-009-22.8.3-0237031","Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest (blokk), zuhanylap elhelyezése és bekötése, alaptest, folyókavályú és rács kompletten ACO Classic zuhanyfolyóka  485 mm, szigetelőgallérral, perforált ráccsal,",9,"db"]
[null,null,"rm.acél, Rend.sz.: 403176"]
[]
[16,"82-009-31.1.2-0135002","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4\", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes",3,"db"]
[]
[17,"82-009-31.1.2-0135003","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4\", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval",2,"db"]
[]
[18,"82-009-31.1.2-0135004","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosógép szifon sülyesztett DN 32",2,"db"]
[]
[19,"82-009-31.5-0325163","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HERZ vizelde szifon, króm színben, Csz: UH16204",3,"db"]
[]
[20,"82-016-1.1.9-0371121","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval,Cserélhető nejlon kefe,Csiszolt felület,Kód:769040200",6,"db"]
[]
[21,"82-016-2.1-0221006","Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes fényes, vízszintes kivitel, 1,1 literes, Rendelési szám: B&K CW58A",6,"db"]
[]
[22,"82-031-1","Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-007-1.1","Meglévő szellőző rendszer felülvizsgálata ,tisztítása, fertőtlenítése",1,"költség"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]