{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null," Ajánlattevő neve, címe:                                        "]
[" SZTE ÁOK Dékáni Hivatal                                      ",null,"                                     "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["  Szeged, Tisza Lajos krt. 109.                                     ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" Szeged, Kossuth L. sgt. 69-71. fsz 2. lakás                                                                             ",null,"E-mail cím:"]
["  laminált padló lerakása                                                                            "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Nettó összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":2,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.3","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, magnezitburkolat",10.65,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"42-041-3.1.1.1-0215096","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő",36.65,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására"]
[]
[3,"42-042-5.1.1-0312119","Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, (mechanikus illesztésű)  Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín",36.65,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}