{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás","Épületgépészeti csővezeték szer","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :  SZTE GTK                                ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["Szeged, Kálvária sgt. 1.                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" Büfé átalakítása gépész                                                     Cég megnevezése:                 "]
["                                                                              ",null,"E-mail cím:"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
{"$rows_empty":10}
["Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
["Bontás"]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-2.1-0211041","Zuhanytálca bontása, csempézés roncsolása nélkül",1,"db      ",null,null,0,0]
[]
[2,"81-000-13.2-0140181","Szennyvízelvezetés megszüntetése (ledugózás burkolat alatt)",1,"költség     ",null,null,0,0]
[]
[3,"81-000-1.1.1.1-0510621","Meglévő kétmedencés mosogató bontása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[4,"81-000-2.3","Mosogató áthelyezése (húselőkészítőbe)",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[5,"81-000-2.5-0241005","Használaton kivüli gépészeti vezetékek visszabontása (hideg-melegvíz szennyvíz vezeték)",1,"költség",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Mosogatógép hideg- szennyvíz csatlakozásának kiépítése, elzáró szerelvényekkel.Hidegvíz csatlakozás külső büfé-kávézó kézmosónál. Szennyvíz elvezetés golyós bűzelzáron keresztül, meglévő kézmosó szennyvíz vezetékéhez.",1,"költség     ",null,null,0,0]
[]
[2,"81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, idomokkal, 20x2,8 mm REHAU ",6,"m      ",null,null,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3.3.1.2.1.1-0329561","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM  50x1.8x2000 mm tokosvégű",6,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"81-002-3.2.1.1.3-0131004","Meglévő radiátorok bontása",2,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"81-002-3.2.3.2.3-0231023"," Meglévő radiátor áthelyezése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[6,"81-002-3.2.3.3.3-0231044","Vízmintavételi Jegyzőkönyv",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[7,"82-000-3.2","Meglévő szellőző rendszer ellenőrzése, tisztitása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}