{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":305,"n_cols":2,"rows_kept":305,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak"]
[null,"Anyagköltség"]
[null,"Díjköltség"]
[null,"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"]
[null,"1.0/ Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés"]
[]
[null,"1./ 82-000-321"]
[null,"Gázüzemű lakásfűtő berendezés leszerelése."]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"2./ 82-000-311"]
[null,"Gáztűzhely, gázfőző, vízmelegítő, falifűtő, hősugárzó,"]
[null,"konvektor leszerelése."]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"3./ 82-999-311-001"]
[null,"Gázterv készítése és engedélyeztetése a szolgáltatóval."]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"4./ 82-331-112-024-43-31111"]
[null,"Fali gázkazán, fűtésre és melegvíz készítésre, rozsdamentes"]
[null,"acélból készült égővel, elektronikus gyújtással, külön"]
[null,"tételben kiírt szabályzó egységgel, felszerelve és bekötve,"]
[null,"garanciális beüzemeléssel együtt, WOLF gyártmányú, Comfort"]
[null,"típusú kondenzációs kivitelben CGB-K-24 jelű, 24,0 kW telj."]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"5./ 82-335-000-012-43-32922"]
[null,"Wolf kéménybehúzó szett. Tartalma: 1 db tisztító könyök"]
[null,"D80/125, 1 db D80/125*500 mm toldócső, 1 db szögletes"]
[null,"takarórózsa, 1 db támasztó könyök D80, 4 db központosító, 1"]
[null,"db kéményakna lezáró, 10 db D80*1000 mm toldócső, 1 db"]
[null,"ellenörző egyenes idom 1 db 60/100-80/125 adapter."]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"6./ 82-461-101-018-76-75111"]
[null,"Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tatozékokkal,"]
[null,"felszerelve. ZILMET típusú 18 literes"]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"7./ 82-121-223-003-78-11301"]
[null,"Flamcoclean mágneses iszapleválasztó, leeresztőcsappal,"]
[null,"fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig és 10 bar"]
[null,"nyomásig, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO"]
[null,"gyártmányú, Clean típusú, menetes kivitelben 3/4\""]
[null,"FL 28040"]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"8./ 82-583-103-030-83-83113"]
[null,"Lemezes hőcserélő készülék, padlófűtésre, falfűtésre,"]
[null,"felszerelve és bekötve, ALFA-LAVAL típusú, menetes"]
[null,"csatlakozással, kompakt, forrasztott kivitelben 3/4\"-os 20kW"]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"9./ 82-252-322-021-65-11311"]
[null,"Flexibilis, inox, bordázott acélcső gázbekötésre,"]
[null,"felszerelve és bekötve, GEBO gyártmányú, EUROGAS típusú"]
[null,"1/2\"-os ( 5 m-es tekercsben) TFG 12 R 5 MT"]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"10./ 82-252-323-031-65-11311"]
[null,"Flexibilis, inox, bordázott acélcső gázbekötésre,"]
[null,"felszerelve és bekötve, GEBO gyártmányú, EUROGAS típusú"]
[null,"3/4\"-os ( 5 m-es tekercsben) TFG 15 R 5 MT"]
[null,"Mennyiség: 0.50 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"11./ 82-121-202-002-65-11313"]
[null,"Hollandi tömítéssel bordázott acélcső gázbekötéshez,"]
[null,"felszerelve, GEBO gyártmányú 1/2\"-os"]
[null,"SDOGAS 12"]
[null,"Mennyiség: 2.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"12./ 82-121-203-003-65-11313"]
[null,"Hollandi tömítéssel bordázott acélcső gázbekötéshez,"]
[null,"felszerelve, GEBO gyártmányú 3/4\"-os"]
[null,"SDOGAS 15"]
[null,"Mennyiség: 2.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"13./ 81-431-002-022-11-11101"]
[null,"Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték,"]
[null,"préskötéses csatlakozásokkal, zárt melegvizes és cirkulációs"]
[null,"hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj"]
[null,"hálózat kiépítésére, külön tételben kiírt préskötéses"]
[null,"idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy"]
[null,"padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a"]
[null,"szerelőkőműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS típusú"]
[null,"(Mapress C-Stahl) átm. 22,0 x 1,5 mm"]
[null,"Mennyiség: 4.00 m"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"14./ 81-431-202-022-11-12201"]
[null,"Ívidom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[null,"préskötéssel csővezetékbe szerelve, GEBERIT MAPRESS típusú"]
[null,"(Mapress C-Stahl), 90°-os, mindkét végén préskötéssel átm."]
[null,"22,0 mm"]
[null,"Mennyiség: 6.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"15./ 81-431-212-022-11-12202"]
[null,"Ívidom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[null,"préskötéssel csővezetékbe szerelve, GEBERIT MAPRESS típusú"]
[null,"(Mapress C-Stahl), 90°-os, KB, egyik végén préskötéssel,"]
[null,"másik végén sima átm. 22,0 mm"]
[null,"Mennyiség: 4.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"16./ 81-431-302-022-11-12301"]
[null,"T-idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[null,"préskötéssel csővezetékbe szerelve, GEBERIT MAPRESS típusú"]
[null,"(Mapress C-Stahl), egál kivitelben, mindhárom végén"]
[null,"préskötéssel átm. 22,0 mm"]
[null,"Mennyiség: 2.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"17./ 81-431-302-332-11-12303"]
[null,"T-idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[null,"préskötéssel csővezetékbe szerelve, GEBERIT MAPRESS típusú"]
[null,"(Mapress C-Stahl), átm. 22 -15 -22 mm"]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"18./ 81-431-202-022-11-12231"]
[null,"Karmantyú, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[null,"préskötéssel csővezetékbe szerelve, GEBERIT MAPRESS típusú"]
[null,"(Mapress C-Stahl), mindkét végén préskötéssel átm. 22,0 mm"]
[null,"Mennyiség: 3.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"19./ 81-431-231-312-11-12253"]
[null,"Csatlakozó idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott"]
[null,"szénacélból, préskötéssel csővezetékbe szerelve, GEBERIT"]
[null,"MAPRESS típusú (Mapress C-Stahl), KM, egyik végén"]
[null,"préskötéssel, másik végén külső menettel átm. 15 mm - R"]
[null,"1/2\""]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"20./ 81-431-232-331-11-12253"]
[null,"Csatlakozó idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott"]
[null,"szénacélból, préskötéssel csővezetékbe szerelve, GEBERIT"]
[null,"MAPRESS típusú (Mapress C-Stahl), KM, egyik végén"]
[null,"préskötéssel, másik végén külső menettel átm. 22 mm - R"]
[null,"3/4\""]
[null,"Mennyiség: 8.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"21./ 82-121-202-002-31-37115"]
[null,"Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA"]
[null,"típusú, gázipari felhasználásra, sárga fogantyúval,"]
[null,"külső-belső menettel, toldattal 1/2\""]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"22./ 82-121-203-003-31-37115"]
[null,"Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA"]
[null,"típusú, gázipari felhasználásra, sárga fogantyúval,"]
[null,"külső-belső menettel, toldattal 3/4\""]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"23./ 82-121-203-003-31-37113"]
[null,"Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA"]
[null,"típusú, piros fogantyúval, külső belső menettel, toldattal"]
[null,"3/4\""]
[null,"Mennyiség: 4.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"24./ 82-121-208-008-02-28151"]
[null,"Madas gázmágnes szelep 1/2\""]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"25./ 82-121-209-009-02-28151"]
[null,"Madas gázszűrő 1/2\""]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"26./ 81-112-202-002-11-12412"]
[null,"Menetes kettős közcsavar horganyzott kivitelben,"]
[null,"csővezetékbe szerelve, U 280 sz. 1/2\""]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"27./ 82-121-102-002-31-37132"]
[null,"Golyós ürítőcsap sárgarézből, felszerelve, MOFÉM gyármányú"]
[null,"1/2\""]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"28./ 82-121-222-021-78-11111"]
[null,"Membrános biztonsági szelep zárt fűtési rendszerekhez,"]
[null,"felszerelve, FLAMCO gyártmányú, Flexvent Prescomano típusú"]
[null,"1/2\" nyomásmérővel, 3 bar"]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"29./ 82-999-311-002"]
[null,"Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer hatósági"]
[null,"szilárdsági nyomáspróbája"]
[null,"Mennyiség: 1.00 óra"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"30./ 82-999-311-003"]
[null,"Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer hatósági"]
[null,"tömörségi nyomáspróbája"]
[null,"Mennyiség: 1.00 óra"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"31./ 82-999-238-008"]
[null,"Konyhai elszívó és gázmágnes szelep összekötése,"]
[null,"reteszelése."]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"32./ 19-087"]
[null,"AT-G60 légbevezető beépítése"]
[null,"Mennyiség: 1.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"33./ 81-231-104-032-01-91011"]
[null,"Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel,"]
[null,"szakaszos tömörségi próbával. Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE"]
[null,"típusú szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,"]
[null,"tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 32 x 1,8 mm"]
[null,"KAEM032/1M"]
[null,"Mennyiség: 3.00 m"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"34./ 81-611-003-022-21-11011"]
[null,"Vékonyfalú installációs vörösrézcső, hideg-, melegvíz"]
[null,"nyomóvezetéki, központifűtési célokra, kapilláris"]
[null,"forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon"]
[null,"szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN"]
[null,"jelű lágy kivitelben (F22) átm. 22 x 1,0 mm"]
[null,"Mennyiség: 3.00 m"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"35./ 82-999-111-002"]
[null,"Érintésvédelmi vizsgálat."]
[null,"Mennyiség: 1.00 óra"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"36./ 82-999-111-003"]
[null,"Kéményseprőipari szakvizsgálat"]
[null,"Mennyiség: 2.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[]
[null,"37./ 82-999-111-004"]
[null,"Gázszerelési munkálatok megkezdése előtt a gázmérő"]
[null,"leszerelése, illetve sikeres műszaki átadás után a gázmérő"]
[null,"visszaszerelése."]
[null,"Mennyiség: 2.00 db"]
[null,"Anyag egységára:"]
[null,"Díj egységára:"]
[null,"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"]
[null,"Összesen:"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}