{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :SZTE                              ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása: Vizesblokk átalakítása",null," Készítette   :.....................   "]
["  gépész költségvetés                                                                            ",null,"E-mail cím:"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:2015.10.01.                                                           "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen költség összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":2,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",5,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311001","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, h-hmv-re PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve  DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső",10,"m",null,null,0,0]
[null,null,"tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121"]
[]
[3,"81-002-3.2.1.2.3-0130971","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x500 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel,",5,"m",null,null,0,0]
[null,null,"KAEM050/0.5M"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-009-9.6.2.1-0319363","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabinkerettelbiztonsági üveggel kompletten. Kabi APOLLO Plus 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x185 cm, Kód:15153",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-005-6.2-0511002","Vízminta vizsgálati jegyzőkönyv.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]