{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Tételes árajánlat","Kórtermi ágy","Vizsgáló asztal","Gyógyszerszekrény","Öltözőszekrény"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tételes árajánlat","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[7,0,7,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Egészségügyi mobiliák beszerzése"]
[]
["Beszerzett berendezések, gépek","Mennyiség (db)","Megajánlott eszköz gyártója","Megajánlott eszköz típusa","Nettó egységár (Ft / db)","Bruttó egységár         (Ft / db)","Nettó összár (Ft)","Bruttó összár (Ft)"]
["Korszerű kórtermi ágy",6,{"$nulls":4},0,0]
["Vizsgáló asztal",2,{"$nulls":4},0,0]
["Gyógyszerszekrény",1,{"$nulls":4},0,0]
["Öltözőszekrény",10,{"$nulls":4},0,0]
[" Összesen:",{"$nulls":5},0,0]

{"sheet":"Kórtermi ágy","index":1,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,2],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés: ","3 részes kórtermi ágy tartozékokkal"]
["Össz. darabszám:","6 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Minimum feltételek","Elvárás","Ajánlott paraméter"]
["3  részes fekvőfelület","Igen"]
["Acél vázszerkezet fertőtleníthető porszórt, vagy azzal egyenértékű bevonattal","Igen"]
["Háttámla állítás min. 70 fokig gázrugóval, combrész állítása gázrugóval","Igen"]
["Alsó lábrész állítása gázrugóval min. 15 fokig","Igen"]
["Teljes körű befoglaló mérete 4 db gumiütközővel Szélessége: \nmaximum  1000 mm\nHosszúsága: \nmaximum 2200 mm ","Igen, kérjük megadni"]
["Fekvőfelület mérete:\nSzélessége: \nminimum 900 mm, tűrés max. + 50 mm\nHosszúsága: \nminimum 2000 mm tűrés max. + 100 mm","Igen, kérjük megadni"]
["Mosható, nyomot nem hagyó, iránytartó, min. 120 mm átmérőjű kerekek központi fékekkel","Igen, kérjük megadni"]
["Könnyen, egy mozdulattal  levehető ágyvégek jól tisztántartható, fertőtleníthető\nrozsdamentes acélcsőváz kompakt laminált, vagy nagy szilárdságú műgyanta betétlapokkal. A keretet megtartó fogadópontok biztonságosan rögzítsék az ágyvéget.","Igen, kérjük megadni"]
[" Az ágykeret illetve ágyvég keret kialakítása tegye lehetővé a tartozékok felhelyezhetőségét","Igen"]
["Fekvőrész kivehető pórszórt elemekkel, fém rácshálós kivitel ","Igen"]
["Terhelhetőség: (maximális páciens tömeg)","Minimum 150 kg "]
["Tartozékok ágyanként: "]
["Felfekvést megelőző (antidekubitus I. stádium) viszkoelasztikus habanyagból készült, két irányban kiképzett csatornákkal, szegmentált felületű matrac. A védőhuzat lélegző, páraáteresztő, sapkásan felhelyezhető gumírozott, mosható kialakítású legyen ","Igen"]
["A matrac vastagsága  ","Minimum 150 mm"]
["betegkapaszkodó konzol, hevederes betegkapaszkodó ","Igen"]
["Oldalkeretre rögzíthető kéthorgos infúziós állvány","Igen"]
["Két oldali fekvőfelület síkjába lehajtható oldalrácsok","Igen"]
["Vizeletgyűjtő tartó","Igen"]

{"sheet":"Vizsgáló asztal","index":2,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés: ","Vizsgálóasztal"]
["Össz. darabszám:","2 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Minimum feltételek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["Acél váz, mely porszórt vagy ezzel egyenértékű bevonatos, hengeres papírlepedő tartóval ","Igen"]
["2 részes fekvőfelület állítható háttámlával","Igen"]
["A fekvőfelület párnázott, mosható-fertőtleníthető műbőrrel bevonva","Igen"]
["Fix magasságú:","Minimum 75 cm Maximum 85 cm"]
["Háttámla állítása: ","Minimum 60º-ig"]

{"sheet":"Gyógyszerszekrény","index":3,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés: ","Gyógyszerszekrény"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Minimum feltételek","Minta","Ajánlott paraméter"]
["6 rendezős szekrény a frontra nyúló 18 mm-es Egger vízálló laminált bútorlap tetővel színazonos ABS élzárással, a korpusz Egger 18 mm-es vízálló laminált bútorlap színazonos ABS élzárással, a front minimum 6 mm-es színezett edzett üveg. Az ajtók 110 fokos nyílásszögű rozsdamentes kivetőpánttal és biztonsági zárral valamint 96 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szerelve. A szekrény 10 cm magas fém lábbal szerelt.  Színválasztás: későbbi egyeztetés alapján Egger vagy azzal egyenértékű típus.\nMéret: 80x45x190 cm"]

{"sheet":"Öltözőszekrény","index":4,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés: ","Öltözőszekrény"]
["Össz. darabszám:","10 db"]
[]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Minimum feltételek","Minta","Ajánlott paraméter"]
["Két személyes, kétajtós öltözőszekrény a frontra nyúló 25 mm-es Egger laminált bútorlap tetővel színazonos ABS élzárással, a korpusz Egger 18 mm-es laminált bútorlap színazonos ABS élzárással, a front 18 mm-es mindkét oldalon bútorlap, színazonos ABS élzárással. Színválasztás: későbbi egyeztetés alapján. Az ajtók 110 fokos nyílásszögű rozsdamentes kivetőpánttal és biztonsági zárral valamint 96 mm-es rozsdamentes kivitelű fém fogantyúkkal szereltek. A szekrény 10 cm magas fém lábbal szerelt. Egger vagy azzal egyenértékű típus.\nMéret: 70x55x190 cm"]