{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Üvegezés","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név: SZTE Klinikai központ             "]
["                                       "]
["Cím: Szeged, Tisza L. krt. 107.        ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["Újszeged Gyermekkórház fertőző osztály felújítás                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-1.1.2-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",70,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-090-3.2.1.1-0510101","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával,",70,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-006-2","Munkalap csere",2,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"44-090-1.3","Ablakok passzítása, javítása a szükséges pótlásokkal",14,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"44-090-3","Bútorok szükség szerinti javítása",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[4,"44-090-11.17-0213117","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár",7,"készlet",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-007-2","Törött üveglapok pótlása fém nyílászárókban",10,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.4.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",75,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.31.1.1-0150081","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; simítótapaszolás falfelületen, egyszeri és minden további, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Késtapasz",75,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-011-5.1.1.1","Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen, régi jól tapadó festékrétegen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen",75,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"47-021-31.1.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",56,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",187.18,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",187.18,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-010-1.1.1.1.3","Elektromos átvizsgálás, dugaljak megszüntetése, kábelek visszabontása, kábelcsatornák pótlása, kapcsolók-dugaljak szükség szerinti cseréje",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":8,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-2","Gyermekfürdető kád elbontása, áthelyezése beépített bútorba, vízoldali bekötéssel",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"82-009-2.2.2.1-0313651","Mosdó elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, bútorba építve,csapteleppel, bűzelzáróval, sarokszelepekkel",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"82-009-17.1-0325006","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2\" - 3/8\" sarokszelep, Csz: UH13109",8,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"82-009-19.3.1-0313466","Csaptelepek átvizsgálása, szükség szerinti javítás vagy csere",6,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"82-012-61.1.1","Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, fagyasztással, szelepek cseréjével",6,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]