{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Elektromos energia ellátás, vil"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.15","Elosztó berendezés bővítése(fogyméró, kismegszakítók, nullázás)",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[2,"71-001-24.1.2-0539950","Műanyag vezetékcsatorna, elhelyezése ",30,"fm",null,null,0,0]
[]
[3,"71-001-24.2.2-0535208","Védőcső elhelyezése( MŰ II.40) bilincsezéssel",28,"fm",null,null,0,0]
[]
[4,"71-002-1.1-0213003","MBCU 3x2,5 kábel",210,"fm",null,null,0,0]
[]
[5,"71-002-1.6-0213112","Szervízkapcsoló felszerelése faláttöréssel (KKM0 6002)",4,"db     ",null,null,0,0]
[{"$nulls":7},0,0]
[6,"K","MSZ HD 6364 mérés és jegyzőkönyv készítése",8,"mp*",null,null,0,0]
[{"$nulls":7},0,0]
[7,"K","A munka elvégzéséhez szükséges ajánlatadó szerinti egyéb költségek,a helyszini bejáráson tapasztaltak szerint.",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen nettó:",{"$nulls":4},0,0]