{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,null,"Költségvetés"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Árajánlat részletezése:  SZTE Fog Klinika  \"B\" épület"]
[]
[]
["Ssz.","Megnevezés","Menny.","M.egys.","anyag egységár","díj egységár","anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Cat5E falikábel",520,"m"]
[2,"Cat5E patch kábel 2 m-es",13,"db"]
[3,"Cat5E patch kábel 0,5 m-es",13,"db"]
[4,"Falon kívüli ajzat 2x 1 port fehér",13,"db"]
[5,"40x17-es müa.csatorna",130,"m"]
[6,"1xRJ45 modul",13,"db"]
[7,"Mérés, dokumentálás",13,"db"]
[8,"Az ajánlatadó által , a munka komplex elvégzéséhez szükséges egyéb költség.",1,"klt."]
[null,"Nettó anyagok és díjak",{"$nulls":4},0,0]
[null,"Nettó összesen",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[{"$nulls":5},"nettó:",0]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}