{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":2,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés: ","12 csatornás EKG"]
[null,"Cardiax EKG, USB+wifi, vagy azzal technikai paraméterekben megegyező"]
["Igényelt mennyiség:","6 db"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Könnyen kezelhető, hordozható 12 csatornás EKG készülék","Igen"]
["Magyar nyelvű szoftver","Igen"]
["Defibrillátor védelem","Igen, legalább 5kV (max.1 kV/µsec)"]
["Mintavételi frekvencia","Legalább 2000 Hz"]
["12 elvezetéses adatgyűjtés és analízis","Igen"]
["3 Frank elvezetés rögzítése és analízise, 2- és 3-dimenziós vektorokkal","Igen"]
["EKG mérő és analízis program","Igen"]
["Tápellátás","Beépített LiPo akkumulátor, legalább 2000 mAh"]
["Számítógépes szoftver","igen"]
["Tartozékok","10-eres EKG kábel, USB-kábel"]
["Működési idő:","folyamatos üzemű"]
["Elérhető szűrők","35 Hz (tremorszűrő), 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 60 Hz, 120 Hz, alapvonalszűrő"]
["Felvételhossz","8. 16, 32 sec"]
["Automatikus diagnózis","Igen, külön felnőtt és gyerek diagnózisok"]
["3D rekonstrukció","Inverz Dower, Regressziós, Kvázi ortogonális"]
["Szabad összeállítású felvétel","szabadon választott 3 ill. 6 csatorna rögzítése"]
["Kép export","Legalább GIF metaadatokkal, DICOM"]
["Automata nyomtatás","Megadott másodperceknél"]
["Elemzési, felvételi makrók beállíthatósága","Igen"]
["Kézi értékelés, korrekció","Igen"]
["Medián ütések elmzése","Igen"]
["Szívfrekvencia-variabilitás elemzése","Igen"]
["Adatok exportja","SCP, HL7, DICOM, XML"]
["Mobil eszközön történő feldolgozás","Igen"]
["Eredmények e-mailbe való küldése","Igen"]
["Ergométeres vizsgálati protokollok","Conconi-teszt, Bruce, Naughton, Cornell, Ellestad I-II, Balke, ACIP"]
["Ergometria során megadható figyelmeztetési határértékek","Szívfrekvencia, Systole, Diastole, SpO2%"]
["Számítógépes adatátvitel"," USB-kábel és WiFi kapcsolat"]
["Szoftver elérhető","Windows Xp, Vista, 7, 8/8.1, Android"]
["WiFi kapcsolódási módok","közvetlen AP-mód, közvetett (routeren keresztül)"]
["Megjegyeztethető, automatikusan kapcsolódó WiFi kapcsolatok száma","4 hálózat eszközönként"]
["Elmentett betegadatok elérési jogosultságainak csoportszintű kezelése","Igen"]