{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":2,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés:","Medexpert minta rendszer"]
[]
["Össz. darabszám:","1 db"]
["1 minta rendszer tartalmazza: 2 db CONTEC Medical System spirométer; "]
[null,"2 db Contec Medical System Pulzoximéter CMS50EW;"]
[null,"1 db CONTEC Medical System Hordozható EKG;"]
[null,"3 db CONTEC Medical System vérnyomásmérő;"]
[null,"3 db AND UC-321PBT-C mérleg."]
["A készülékekkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
[null,"CONTEC Medical System spirométer "]
["Darabszám",2]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
["Teszt portfólió "]
["Paraméterek ","Mérésre alkalmas"]
["FVC","Igen"]
["FEV1","Igen"]
["FEV1%","Igen"]
["PEF","Igen"]
["PEF25","Igen"]
["PEF75","Igen"]
["PEF2575","Igen"]
[]
[null,"Medical Systems Pulzoximéter CMS50EW"]
["Darabszám",2]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Érzékelő"]
["SpO2 érzékelő","Integrált"]
["SpO2 mérési tartomány","35-100%"]
["SpO2 pontosság","+ / '-2%"]
[]
["Megjelenítés"]
["Megjelenítés","SpO2, pulzus ráta, pulzus hullámforma, oszlopgrafikon"]
["Kijelző","1,3\"; 128x96 pixel"]
[]
["Egyéb"]
["Riasztás","Van, limitek beállíthatóak"]
["Csatlakozás","Szoftveres"]
["Tápellátás","Li-ion akkumulátor "]
["Saját memória ","Van"]
[]
[null,"Medical System Hordozható EKG"]
["Darabszám",1]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Mintavételi frekvencia","150 Hz"]
["Defibrillátor elleni védelem ","van"]
["Kalbrációs feszültség","1mV +/- 3%"]
["Frekvencia válasz","0,05-150 Hz"]
["Konstans idő",">3,2 mp"]
["CMRR",">80dB >100dB (szűrővel)"]
["EMG Filter ","35Hz (-3dB) / 25Hz (-3d"]
[]
[null,"CONTEC Medicel System vérnyomásmérő"]
["Darabszám",3]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
["Holter típusa","Vérnyomás holter pulzoximéterrel"]
["Mérési mód","oszcillometriás"]
["Mérési tartomány","10-270 Hgmm, pulzus: 30-220; gyerek: 10-200 Hgmm, pulzus: 30-220; újszülött: 10-135 Hgmm, pulzus: 30-220"]
["Kijelző","Színes kijelző, TFT, erős láthatóság"]
["Riasztás funkció","Van, beállítható értékekkel"]
["Túlnyomás elleni védelem","Van"]
["Memória","350 mérési eredmény tárolható"]
["Holterezés beállítása","A készüléken történik"]
["Számítógéphez csatlakoztatás","Igen, USB port segítségével"]
["Számítógépes szoftver","CMS angol nyelvű szoftver"]
["Pontosság","Pulzus: +/- 2%, vagy BPM: +/- 3"]
["Tápellátás","2 db. AA alkáli elem"]
["Üzemidő","600 mérés, 48 órás periódusban"]
[]
[null,"AND UC-321PBT-C mérleg"]
["Darabszám",3]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
["Mérési felbontás","100 g"]
["Mérési kapacitás ","200 kg"]
["Memóriakapacitás ","40 mérés"]
["Mozgás tolerancia mód ","Igen"]
["Kapcsolat ","Bluetooth "]