{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[3,0,4,0],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Kórélettani Intézet (LABOR) bútorozása (2016.06.09.)"]
["Megnevezés","méret (cm)\n(szé/mé/ma)","mennyiség\n(db)","leírás"]
["ajtós labor felsőszekrény","180x35x110",2,"függőlegesen 3 részre osztott, jobb oldali 1/3 részben zárható ajtós elem (belül 3 db állítható \npolc), bal oldali 2/3 részben nyitott polcos elem (függőlegesen középen fix osztóval),\n fakkonként 3-3 db állítható polc. Látszó élek 2 mm ABS élzárással "]
["28 mm vastag 60 cm-es törtfehér \n(matt) munkalap szabva","194 cm",2,"U alakú munkapult összeállítás. A teljes rendszer magassága 90 cm. Belső sarkokon \n4 db króm asztallábbal alátámasztva, a falhoz körben (teljes hosszon) rögzítő \nL-vasalattal rögzítve. Ablaknál 85x28 cm-es kimarással (fűtőtest miatt), \nkét oldalon az ablakok mellett 2x kb. 50x14 cm-es kimarással (falbeugrókhoz \nigazodva). Fal mentén körben színazonos vízvetővel ellátva."]
[null,"148 cm",1]
["króm asztalláb","71 cm állítható",4,"U alakú munkapult összeállítás része. 87 cm magas (90 cm-es asztalmagasság miatt)"]
["szögacél 50x50x5 mm","536 cm",1,"U alakú munkapult összeállítás része. Falhoz rögzítő szerelvény"]
["28 mm vastag 60 cm-es törtfehér\n (matt) munkalap szabva","440 cm",1,"1/3 - 2/3 arányú osztással. Az összeállított rendszer teljes magassága 90 cm, 3 db króm \nasztallábbal alátámasztva, a falhoz (teljes hosszon) rögzítő L-vasalattal rögzítve. Fal mentén (teljes hosszon) színazonos vízvetővel ellátva."]
["króm asztalláb","71 cm állítható",4,"87 cm magas (90 cm-es asztalmagasság miatt"]
["szögacél 50x50x5 mm","440 cm",1,"Falhoz rögzítő szerelvény"]
["3 fiókos görgős konténer","70x55x85",8,"Látszó élek 2 mm ABS élzárással. Önbehúzós fékes fiókcsúszókkal"]
["labor felsőszekrény","440x35x110",1,"3 részből összeállított, függőlegesen összesen 6 részre osztott, teljesen nyitott polcos \nkivitel (függőlegesen fix osztókkal), fakkonként 3-3 db állítható polc. Látszó élek 2 mm ABS \nélzárással"]
["falipolc","45x35x60",1,"vízszintesen 1 db állítható polccal. Látszó élek 2 mm ABS élzárással"]
["28 mm vastag 90 cm-es HPL \nmunkalap szabva","470 cm ",1,"470 cm hosszú, 85 cm mély munkapult összeállítás matt fehér színben. 1/2-1/2 arányú \nosztással. Összeállított rendszer teljes magassága 90 cm. 3 db króm asztallábbal \nalátámasztva, a falhoz (teljes hosszon) rögzítő L-vasalattal rögzítve. Fal mentén (teljes \nhosszon) színazonos vízvetővel ellátva."]
["króm asztalláb","71 cm állítható",3,"470 cm hosszú, 85 cm mély munkapult összeállítás része (90 cm-es munkaasztal \nmagassághoz)"]
["szögacél 50x50x5 mm","470 cm ",1,"470 cm hosszú, 85 cm mély munkapult összeállítás része fahoz rögzítő szerelvény"]
["labor felsőszekrény","470x35x110",1,"4 részből összeállított függőlegesen összesen 7 részre osztott, teljesen nyitott polcos kivitelű (függőlegesen fix osztókkal), fakkonként 3-3 db állítható polcos szekrény. Látszó \nélek 2 mm ABS élzárással."]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}