{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Kórélettani Intézet (MŰTŐ) bútorozása (2016.06.09.)"]
["Megnevezés","méret (cm)\n(szé/mé/ma)","mennyiség\n(db)","leírás"]
["2 ajtós labor felsőszekrény","180x35x110",1,"Függőlegesen 3 részre osztott, jobb oldali 1/3-ad részben zárható ajtós elem\n(belül 3 darab állítható polc), bal oldali 2/3-ad részben nyitott polcos elem (függőlegesen\nközépen fix osztóval), fakkonként 3-3 darab állítható polc\nLátszó élek 2mm ABS élzárással"]
["28 mm vastag 60 cm-es munkalap \nszabva, törtfehér (matt)","180 cm hosszú",1,"Az összeállított munkapult teljes magassága 90 cm, 2db króm asztallábbal alátámasztva, \na falhoz (teljes hosszon) rögzítő L-vasalattal rögzítve. Fal mentén (teljes hosszon) színazonos \nvízvetővel ellátva. "]
["króm asztalláb","87 cm magas",2,"A 180 cm-es munkapult része (a 87 cm-es láb a 90 cm-es teljes mag-ú munkaasztalhoz kell"]
["szögacél 50x50x5 mm","180 cm",1,"A 180 cm-es munkapult része ( falhoz rögzítő szerelvény)"]
["28 mm vastag 60 cm-es munkalap \nszabva, törtfehér (matt)","440 cm hosszú",1,"A 440 cm-es munkapult 1/3-ad, 2/3-ad arányú osztással. Az összeállított rendszer teljes \nmagassága 90 cm, 3 db króm asztallábbal alátámasztva a falhoz (teljes hosszon) rögzítő \nL-vasalattal rögzítve. Fal mentén (teljes hosszon) színazonos vízvetővel ellátva"]
["króm asztalláb","87 cm magas",4,"A 440 cm-es munkapult része (a 87 cm-es láb a 90 cm-es teljes mag-ú munkaasztalhoz kell"]
["szögacél 50x50x5 mm","440 cm",1,"A 440 cm-es munkapult része (falhoz rögzítő szerelvény)"]
["3 fiókos görgős konténer","70x55x85",8,"Látszó élek ABS élzárással. Önbehúzós fékes fiókcsúszókkal"]
["2 ajtós labor felsőszekrény","440x35x110",1,"3 részből összeállítva. Függőlegesen összesen 6 részre osztott teljesen nyitott polcos kivitel (függőlegesen fix osztókkal), fakkonként \n3-3 db állítható polc. Látszó élek 2 mm-es ABS élzárással"]
["Kétsoros falipolc","45x35x60",1,"Vízszintesen 1 db állítható polc"]
["28 mm vastag 90 cm-es HPL \nmunkalap szabva","560 cm hosszú",1,"Az 560 cm-es hosszú 85 cm mély munkapult összeállítás matt fehér színben. 1/2 - 1/2 -ed \narányú osztással. Az összeállított rendszer teljes magassága 90 cm, 3 db króm asztallábbal \nalátámasztva, a falhoz (teljes hosszon) rögzítő L-vasalattal rögzítve. A fal mentén (teljes \nhosszon) színazonos vízvetővel ellátva."]
["króm asztalláb","87 cm magas",3,"Az 560 cm hosszú 85 cm mély munkapult része"]
["szögacél 50x50x5 mm","560 cm hosszú",1,"Az 560 cm hosszú 85 cm mély munkapult része. Falhoz rögzítő szerelvény"]
["polcos, fiókos szekrény","180x34x250",1,"2 részből összeállítva. Függőlegesen 3 részre, míg vízszintesen 6 részre osztott. Alul 3 db \nzárható ajtóval (belül 1-1 db állítható polc), felül nyitott polcos rész (oszloponként 3-3 db \nállítható polc). Zárt (szoklis) lábazat rejtett szintezőkkel ellátva. Látszó élek 2 mm ABS éllel."]
["ajtós labor felsőszekrény","560x34x110",1,"4 részből összeállítva. Függőlegesen összesen 8 részre osztott. Teljesen nyitott polcos \nkivitel (függőlegesen fix osztókkal), fakkonként 3-3 db állítható polc. Látszó élek 2 mm ABS \nélzárással."]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}