{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[4,0,4,3]]}
["Az \"Elektroforézis-blottoló-tápegység\"  beszerzés minimumfeltételei:"]
["Besorolás","A termék megnevezése","Specifikáció (a termék műszaki paraméterei)","Igényelt mennyiség"]
["eszköz/\nimmateriálsi jószág","Elektroforézis-blottoló-tápegység rendszer ","1. CBS Scientific Elektroforézis eszköz tripla széles, vertikális (2 db)  #MGV-102-33, hozzá tartozó kiegészítőkkel\n1.1 Fésű alkatrész (2 db) 1,0 mm vastag 31 férőhelyes #MG33-1031\n1.2 Távtartó alkatrész  (2 db) 1,0 mm vastag 10 cm hosszú #MVS-1010R\n1.3 Tömítés alkatrész (2 db) 1,0 mm vastag #MGE33-1010\n1.4 Fésű alkatrész  (2 db) 1,5 mm vastag 31 férőhelyes #MG33-1531\n1.5 Távtartó alkatrész (2 db) 1,5 mm vastag 10 cm hosszú #MVS-1510R\n1.6 Tömítés alkatrész  (2 db) 1,5 mm vastag #MGE33-1510\nMűszaki paraméterek: Méretei: WxDxH: 45x14x12 cm\nA készülékbe illeszkedő üveglap mérete: WxL: 33x10 cm\nAjánlott puffer térfogat: 240ml és 200ml (felső és alsó tároló)\nA kiegészítő alkatrészekkel egy futtatás alkalmával 31 minta futtatható egyszerre.\nSzakmai jellemzők:A következő alkalmazásokhoz használható: SDS-PAGE, Natív-PAGE, nukleinsav-PAGE nagy mintaszám esetén\nKiváló választás nagy mintaszám esetén, ami viszonylag rövid futtatási hosszt kíván. További kiegészítőkkel maximum 102 minta futtaható egy alkalommal.\n2. CBS Scientific  Blottoló egység eszköz tripla széles (1 db)  #EBU-302, hozzá tartozó kiegészítővel\n2.1 Blottoló kazetta alkatrész (1 db)  EBU-302 blottoló egységbe való #EBC-302\nMűszaki paraméterek:Tripla széles, maximum 33x9,5 cm-es gélek blottolására alkalmas. Ajánlott puffer térfogat: 1 kazetta esetén 2 liter, 2 kazetta esetén 1,9 liter, Méretei LxWxH: 38x10x16 cm\nSzakmai jellemzők: A blottoló egységgel az elektroforézis után a minták átvihetők (blottolhatóak) membránra, így további vizsgálatokat lehet végezni.\n3. Hoefer tápegység   (1 db) Elektroforézishez és blottoláshoz alkalmas #PS300B Műszaki paraméterek: Feszültség: 10-300 V, 1V lépésközzel Áramerősség: 4-500 mA, 1mA lépésközzel Maximális teljesítmény 90W Időzítő: 0-999 perc Kimenő csatlakozók száma: 4 pár Súlya 2,4 kg Méretei (WxHxD): 12.5 x 33.5 x 28 cm\nSzakmai jellemzők:A gél elektroforézis készülék és blottoló egység üzemeltetéséhez szükséges tápegység. Állandó áramerősség vagy feszültség értéket képes megtartani, ezzel biztosítva a megfelelő futtatási körülményeket.","1 komplett rendszer"]
[]
["A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.\nKérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre, megadott típusra és a kiírásban igényelt mennyiségre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.\n"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}