{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bádogozás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,3],[32,1,32,2],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :  SZTE. Rektori Hivatal                                ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Dugonics tér                              ",null," Kelt:  20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" SZTE. Rektori Hivatal nyílászáróinak javítása                                "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült: TERC Kft. \"SILVER\" költségvetés készítő programjával.                "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["     Tartalék keret",0.05]
["3.  A munka ára"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bádogozás"]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése"]
["Felületképzés"]
["Összesen:",0]

{"sheet":"Bádogozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-003-8.1.1-0993103","Ablakpárkányok rögzítése,  tömítése SIKAFLEX - 11FC rugalmas hézagtömítő ragasztó anyaggal (mellékelt jegyzék alapján)",214,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása, pászítása",42,"db",null,null,0]
[]
[2,"44-090-1.4","Meglévő nyílászáró szerkezetek, ablaktokok  tömítése külső oldalon a fal és a tok között SIKAFLEX rugalmas hézagtömítő anyaggal",552,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"44-090-2.7","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezetek külső nyílószárnyainak szigetelése bevésett gumicsíkos tömítéssel",2374,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"44-090-21.1","Ablakszerelvények javítása, szükségszerinti cseréje,",50,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"44-090-32","Vízvetők szükség szerinti javítása",32,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-031-3.1.1.1-0130701","Külső nyílószárnyak csiszolása, tapaszolása, felület előkészítése és mázolása az eredeti rétegrendnek megfelelően és védőtakarások",1346,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]