{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Vizesblokk kialakítása","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,3],[15,1,15,2],[5,0,5,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3]]}
["                                                                              "]
["          Munka leírása: I emeleti vizesblokk kialakítása                                                                    "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,{"$f":"ROUND(SUM(Összesítő!B2:B2),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(Összesítő!C2:C2),0)","v":0}]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,{"$f":"ROUND(C8,0)","v":0},{"$f":"ROUND(D8,0)","v":0}]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"ROUND(C9+D9,0)","v":0}]
["2.2 Áfa",0.27,{"$f":"ROUND(C10*B11,0)","v":0}]
["3.  A munka ára",null,{"$f":"ROUND(C10+C11,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",{"$f":"'Vizesblokk kialakítása'!G46","v":0},{"$f":"'Vizesblokk kialakítása'!H46","v":0}]
["Összesen:",{"$f":"ROUND(SUM(B2:B2),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(C2:C2), 0)","v":0}]

{"sheet":"Vizesblokk kialakítása","index":2,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben\na szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá\n1 db WC kefe tartóval\n1 db WC papír tartóval\n1 db műanyag öblítőtartállyal,\n1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,\n1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel,\n1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,\n1 db WC ülőkével,\nfelszerelve,\nV&B ALFÖLDI-Bázis típusú,\nSANIT 936 sz. műanyag öblítőtartállyal\nmélyöblítésű kivitelben\nalsó kifolyású,fehér  . \n\n",2,"db",0,0,0,{"$f":"ROUND(C2*F2, 0)","v":0}]
[]
[2,"Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, lefolyószeleppel, csapteleppel (hideg vizre) elzáró csempeszeleppel komplett Alföldi Bázis 40x25 cm kézmosó, csaplyukkal ",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"Mosdó berendezés:\nAlföldi kerámia mosdó (55-ös), fúrt csaplyukkal,\n FALRA RÖGZÍTVE, mosdóra szerelt\negykaros krómozott mosdó csapteleppel, lefolyószeleppel, bűzelzáróval,\n2 db ½” sarokszeleppel, felszerelve, bekötve",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"Meglévő vizes berendezési tárgyak elhelyezése, piperepolc, Alföldi Bázis 50x14 fehér",3,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"Vizes berendezési tárgyak elhelyezése, adagolók ,folyékony szappan adagoló",3,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra",2,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C12*E12, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C12*F12, 0)","v":0}]
[]
[7,"Rákötés a meglévő vízhálózatra",2,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C14*E14, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C14*F14, 0)","v":0}]
[]
[8,"Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, idomokkal, kötésekkel",3,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"Szennyvízvezeték PVC cső szerelése(f40) idomokkal",3,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"Padlóösszefolyó visszabontása, szakszerű lezárása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"Használaton kivüli meglévő gépészeti vezetékekek visszabontása szakszerű lezárása",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[12,"Használaton kivüli meglévő gépészeti berendezési tárgyak visszabontása szakszerűen,zuhanykabin csapteleppel, zuhanytálcával ",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[13,"Használaton kivüli meglévő gépészeti berendezési tárgyak visszabontása szakszerűen,vizelde komplett",2,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"Használaton kivüli meglévő gépészeti berendezési tárgyak visszabontása szakszerűen,WC csésze, öblítőtartállyal",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"Vizelde berendezés elhelyezése és bekötése, öblítő szeleppel,( Schell Basic vizelde-öblítőszelep  024780699)\nszifonnal Mofém piszoár szifon fém komplett Alföldi Bázis  fehér vizelde",2,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"Berendezési tárgyak elhelyezése és bekötése, elektromos vizmelegítő Elnett ENSH 50L vagy vele azonos minőségű",1,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"Acéllemez kompakt lapradiátor visszabontása  1600 mm-i",1,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig DK (22K) 600x400 D-ÉG",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"Termosztatikus radiátorszelep (előremenő)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"Radiátor  szelep  (visszatérő)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"Fűtési rendszer le ill. visszatöltése vagy fagyasztással",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C44*E44, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C44*F44, 0)","v":0}]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}