{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Hő- és Füstelvezetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":7,"defined_names":36,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":9,"n_cols":19,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,9],[2,10,2,13],[2,14,2,17],[2,18,2,21],[9,1,9,21],[1,1,1,9],[1,10,1,13],[1,14,1,17],[1,18,1,21],[8,1,8,17],[8,18,8,21],[4,1,4,17],[4,18,4,21],[6,1,6,17],[6,18,6,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Munkarész",{"$nulls":8},"Anyag",null,null,null,"Munkadíj",null,null,null,"Vállalási díj"]
[null,"RWA rendszer",{"$nulls":8},0,null,null,null,0,null,null,null,0]
[]
[null,"RWA rendszer nettó kivtelezési költsége:",{"$nulls":16},0]
[]
[null,"Áfa: (27%)",{"$nulls":16},0]
[]
[null,"RWA rendszer bruttó kivtelezési költsége:",{"$nulls":16},0]

{"sheet":"Hő- és Füstelvezetés","index":1,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[0,0,0,1],[2,0,2,9],[15,0,15,1],[17,0,17,9],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[38,1,38,2],[25,1,25,3],[29,0,29,1],[31,0,31,9],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Eszközök, berendezések"]
[]
[1,"RWA központ","Simon SHEV-3","RWA központ kiépítése ablaknyitó motorok vezérlésére.",1,"db"]
[2,"Akkumulátor","**","12V / 12 Ah  akkumulátor",2,"db"]
[3,"Utánvilágító","**","Utánvilágító RWA KÖZPONT tábla",1,"db"]
[4,"Ablaknyitó motor","Simon ZVE-Uni","Ablaknyító motor felszerelése",2,"db"]
[5,"Kézi indító","HE-80","Szintenkénti kézi indító felszerelése lépcsőház Hő - és Füst elvezetése számára.",2,"db"]
[6,"Kézi indító","HE-81","Szintenkénti kézi indító felszerelése lépcsőház Hő - és Füst elvezetése számára.",13,"db"]
[7,"Nyilászáró átalakítás","**","Meglévő nyilászáró átforgatása, hogy kifele nyisson",2,"db"]
[8,"Korlát","**","Kifele nyíló ablak elé korlát felszerelése.",2,"db"]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Vezetékhálózat kiépítése"]
[]
[1,"Vezeték 2x2x1,5mm E30 Tűzálló kábel, funkciómegtartóan szerelve         ",null,null,0,"m"]
[2,"Vezeték 4x2x0,8mm E30 Tűzálló kábel, funkciómegtartóan szerelve         ",null,null,0,"m"]
[3,"Tápkábel NHX 3x2,5      ",null,null,0,"m"]
[3,"Védőcső MU-III 20 falba vésve",null,null,40,"m"]
[4,"Tűzálló kábelklipsz",null,null,0,"db"]
[5,"Tűzálló BG8/5 acél dűbel",null,null,0,"db"]
[6,"Egyéb szerelési anyag",null,null,1,"klt"]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Egyéb"]
[]
[1,"Rendszer üzembe helyezés, programozás",null,null,0,"klt"]
[2,"Megvalósulási terv készítése, dokumentálása 3+1 pld-ban",null,null,0,"klt"]
[3,"Hatósági átadás lebonyolítása felelős műszaki vezetői közreműködéssel",null,null,0,"klt"]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[null,"Összesítés:"]
[null,"Anyag:",0]
[null,"Díj:",0]
[null,"Nettó:",0]