{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Felületképzés","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE TIK                               ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2017. év.   .hó    nap      "]
["Szeged, Ady tér 10.                    ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.                       "]
["5 db féri és női mosdó, lépcsőház, 1. 2. emeleti közösségi tér tisztasági     "]
["festése. Mélygarázs lejáró festése. Szemét tároló, korlát, kandelláber,       "]
["információs tábla mázolása                                                    "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Felületképzés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":2,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-3.1.1-0159431","Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; festékeltávolítás kaparással, csiszolással tagolatlan felületen",31.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-3.4.1.2.1-0418392","Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, beton felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval módosított glettanyag, szürke",31.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-4.1.4","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték csiszolása korláton, szemét tárolókon, kandelábereken, információs táblákon",86.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-1.1.1-0212076","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Techno-Wato KESTON AC betonfesték alapozó, utókezelő szer, Cikkszám: 5503",539,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",539,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-011-15.5.1.1-0131061","Diszperziós festés alkidgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú  fehér falfestékkel, új vagy régi lekapart, lemosott felületen,  gipszkartonon, egy rétegben, tagolatlan sima felületen Leázott részeken, felületelőkészítése diszperziós festéshez Supralux",24,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Wallkyd falfesték, fehér, EAN: 5992451150036"]
[]
[8,"47-013-5.2.4.1.1-0148214","Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, beton felületen, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit SiliconColor (Baumit Szilikon) festék, 2 színcsoport",315,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-021-12.3.1-0419523","Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó",73,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-12.9.1-0419523","Korróziógátló alapozás horgany-, horganyzott acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó szemét tárolókon",13.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-21.3.1-0130721","Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték,  EAN: 5995061117710",73,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"47-021-21.9.1-0143576","Acélfelületek közbenső festése horgany-, horganyzott acélszerkezetek műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán festék, szürke, EAN: 5992454847025 szemét tárolókon",13.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"47-021-31.3.1-0130365","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, szürke és fekete, EAN: 5995061119141",73,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"47-021-31.9.1-0130855","Acélfelületek átvonó festése horgany-, horganyzott acélszerkezetek műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, szürke, EAN: 5992451124136 szemét tároló",13.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0110202","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával",2.2,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-2","Festés után burkolatok takarásának felszedése",2.2,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]