{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bádogozás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Árnyékolók beépítése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE-ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és",null,"                                       "]
["Immunológiai Intézet                   ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2017 év...11...hó 24.nap   "]
["Szeged, Dóm tér 10.                    ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Ablakok nyílószárnyainak cseréje.                                             "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bádogozás",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-7","Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig",6.5,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-003-8.1.1-0993104","Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250, prePATINA bright rolled felületű",6.5,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-002-9.9.9","Fa kültéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak nyílószárnyainak cseréje, 4 mm 1 rtg üvegezéssel szerelvényezéssel, illesztéssel. Egyedi gyártású nyílószárny meglévővel azonos osztással és méretben",10,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-2.5","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m3-ig, faanyag pótlással ablak könyöklők cseréje",5,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-061-1.1.1.1.2-0191624","Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, köteles feszítéssel, szabadon függő kivitelben, golyósláncos mozgatással, ház nélküli kivitelben, 4,01-6,0 m kerület között Hella",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"ROLL11 belső vászonroló nyitott kivitelben, 1500x120 cm"]
[]
[2,"49-061-1.1.1.1.2-0191632","Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, köteles feszítéssel, szabadon függő kivitelben, golyósláncos mozgatással, ház nélküli kivitelben, 4,01-6,0 m kerület között Hella",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"ROLL11 belső vászonroló nyitott kivitelben, 125x165 cm"]
[]
[3,"49-091-1.5.2-0190824","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, 4,01-6,00 m kerület között Hella SIR A fix keretes szúnyogháló 125x165 cm, antracit színben",4,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"49-091-1.5.2-0190833","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, 4,01-6,00 m kerület között Hella SIR A fix keretes szúnyogháló 150x120 cm, antracit színben",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]