{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Munka1","Műszaki specifikáció"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,5]]}
["Megnevezés (munkafüzet 2)","CPV megnevezés","CPV kód","Termék megnevezése","Kiszerelés","Darabszám"]
[]
["1. Részajánlati kör"]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Főzőpohár 1000 ml alacsony","10 db/csomag",1]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Főzőpohár 600 ml magas","10 db/csomag",1]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Főzőpohár 250 ml magas","10 db/csomag",1]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Boroszilikát üveg, hengeres, GL45 menet, csavaros PP kupakkal 100 ml","10 db/csomag",2]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Boroszilikát üveg, hengeres, GL45 menet, csavaros PP kupakkal 250 ml","10 db/csomag",2]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Boroszilikát üveg, hengeres, GL45 menet, csavaros PP kupakkal 500 ml","10 db/csomag",1]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Boroszilikát üveg, hengeres, GL45 menet, csavaros PP kupakkal 100 ml barna","10 db/csomag",1]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Boroszilikát üveg, hengeres, GL45 menet, csavaros PP kupakkal 250 ml barna","10 db/csomag",1]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Boroszilikát üveg, hengeres, GL45 menet, csavaros PP kupakkal 500 ml barna","10 db/csomag",1]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Mérőhenger 10 ml,  boroszilikát üveg, üvegtalppal, kiöntővel, osztás: 0,2 ml","db",6]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Mérőhenger 25 ml,  boroszilikát üveg, üvegtalppal, kiöntővel, osztás: 0,5 ml","db",6]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Mérőhenger 50 ml,  boroszilikát üveg, üvegtalppal, kiöntővel, osztás: 1,0 ml","db",6]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Mérőhenger 100 ml,  boroszilikát üveg, üvegtalppal, kiöntővel, osztás: 1,0 ml","db",6]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Mérőhenger 500 ml,  boroszilikát üveg, üvegtalppal, kiöntővel, osztás: 5,0 ml","db",4]
[]
[]
["2. Részajánlati kör"]
[null,"Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések","38000000-5","25 ml-es TLL (teflon-luer-lock) végződésű üvegfecskendő PTFE tömítésű dugattyúval felső fém peremmel ","db",2]
[null,"Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések","38000000-5","10 ml-es TLL (teflon-luer-lock) végződésű üvegfecskendő PTFE tömítésű dugattyúval felső fém peremmel ","db",2]
[null,"Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések","38000000-5","25 ul-es üvegfecskendő PTFE tömítésű dugattyúval, 22s gauge (0,72 mm) átmérőjű, 2\" hosszúságú, 90° végződésű rögzített tűvel HPLC injektorhoz","db",2]
[null,"Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések","38000000-5","100 ul-es üvegfecskendő PTFE tömítésű dugattyúval, 22s gauge (0,72 mm) átmérőjű, 2\" hosszúságú, 90° végződésű rögzített tűvel HPLC injektorhoz","db",2]
[null,"Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések","38000000-5","250 ul-es üvegfecskendő PTFE tömítésű dugattyúval, 22s gauge (0,72 mm) átmérőjű, 2\" hosszúságú, 90° végződésű rögzített tűvel HPLC injektorhoz","db",2]
[]
[]
[]
["3. Részajánlati kör"]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","1,5 mL Menetes (9mm) mintatartó üveg (11,6x32 mm) széles szájjal","100 db/csomag",50]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","9 mm Kupak (nyitott) PTFE/fehér szilikon szeptummal","100 db/csomag",150]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Mikrobetét széles szájú mintatartóhoz 300 ul, 31x6mm, lapos aljú","100 db/csomag",50]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","Mikrobetét széles szájú mintatartóhoz 31,5x5.8mm, kúpos aljú","100 db/csomag",50]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","4 mL Menetes (13mm) mintatartó üveg (14,7x 45mm)","100 db/csomag",20]
[null,"Laboratóriumi üvegáru","33793000-5","13 mm Kupak (zárt) natúr PTFE/natúr szilikon szeptummal","100 db/csomag",20]
[]
[]
[]
["4. Részajánlati kör"]
[null,"Szerves alapvegyületek","24320000-3","Acetonitril LC/MS minőség (lsd. Műszaki specifikáció)","2,5 L",24]
[null,"Desztillált víz","24316000-2","Water LC/MS minőség (lsd. Műszaki specifikáció)","2,5 L",20]

{"sheet":"Műszaki specifikáció","index":1,"n_rows":42,"n_cols":3,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Acetonitril (LC/MS)"]
["Purity (GC): ",null,"≥ 99.9 %"]
["Evaporation residue: ",null,"Max. 2 ppm"]
["Water: ",null,"Max. 0.02 %"]
["Acidity:",null,"Max. 0.0001 meq/g"]
["Alkalinity: ",null,"Max. 0.0002 meq/g"]
["Al (Aluminium): ",null,"Max. 50 ppb"]
["Ca (Calcium): ",null,"Max. 50 ppb"]
["Fe (Iron): ",null,"Max. 50 ppb"]
["K (Potassium): ",null,"Max. 50 ppb"]
["Mg (Magnesium): ",null,"Max. 10 ppb"]
["Na (Sodium): ",null,"Max. 100 ppb"]
["Gradient grade (at 210 nm): ",null,"Max. 3 mAU"]
["Gradient grade (at 254 nm): ",null,"Max. 1 mAU"]
["Transmission (at 191 nm):",null,"Min. 30 %"]
["Transmission (at 195 nm): ",null,"Min. 80 %"]
["Transmission (at 200 nm):",null,"Min. 95 %"]
["Transmission (at 215 nm): ",null,"Min. 98 %"]
["Transmission (from 230 nm): ",null,"Min. 99 %"]
["Suitable for LC-MS (tested with ion trap MS);(Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI/ESI positiv)): ",null,"Max. 2 ppb"]
["Filtered by 0.2 µm filter"]
["Suitable for UPLC / UHPLC / Ultra HPLC - instruments"]
[]
[]
["Víz (LC/MS)"]
[]
["Conductivity (25°C) (at filling)",null,"Max. 1 µS/cm"]
["Evaporation residue",null,"Max. 1 ppm"]
["Al (Aluminium)",null,"Max. 50 ppb"]
["Ca (Calcium)",null,"Max. 50 ppb"]
["Fe (Iron)",null,"Max. 50 ppb"]
["K (Potassium)",null,"Max. 50 ppb"]
["Mg (Magnesium)",null,"Max. 50 ppb"]
["Na (Sodium)",null,"Max. 100 ppb"]
["Fluorescence (as quinine) (254/450 nm)",null,"Max. 1 ppb"]
["Fluorescence (as quinine) (365/450 nm)",null,"Max. 0.5 ppb"]
["Gradient grade (210 nm)",null,"Max. 5 mAU"]
["Gradient (254 nm)",null,"Max. 1 mAU"]
["MS-ESI+ (as Reserpine)",null,"Max. 2 ppb"]
["MS-APCI+ (as Reserpine)",null,"Max. 2 ppb"]
["MS-ESI- (as 4-Nitrophenol)",null,"Max. 20 ppb"]
["MS-APCI- (as 4-Nitrophenol)",null,"Max. 20 ppb"]