{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,1],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Megnevezés","Mennyiség"]
["1.","Típus ES-20 Inkubátoros rázógép","1 db"]
[null,"Rázási mód Orbital"]
[null,"Hőmérséklet tartomány, °C +25...+42"]
[null,"Hőmérséklet stabilitás, °C ±0,5"]
[null,"Kitérés, mm 10"]
[null,"Fordulatszám, ford./perc 50 - 250"]
[null,"Hőmérséklet szabályzási tartomány, °C Ambient +5...42"]
[null,"Hőmérséklet állítás, °C 0,1"]
[null,"Teljesítmény, kW 0,2"]
[null,"Fűtőteljesítmény, W 150"]
[null,"Asztalméret, mm 270×195"]
[null,"Belső magasság, mm 270"]
[null,"Szélesség × mélység × magasság, mm 340×340×435"]
[null,"Tömeg, kg <15"]
[null,"Max. kapacitás, kg 2,5"]
["TARTOZÉK:"]
["2.","Univerzális rázóasztal állítható rudakkal, Szé x Mé 270×195 mm","1 db"]
["3.","Tartórúd az auniverzális rázóasztalhoz","4 db"]
["Szállítási határidő: 2018. 02. 01. \nSpecifikációs paraméterként megadásra kerül a szállítási határidő, ami azt jelent, hogy amennyiben nem tudja a szállító vállalni, az ajánlat kizárható - kérjük az ajánlaton is feltüntetni, hogy legkésőbb 2018. február 1-ig leszállításra kerül. "]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}