{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Klíma szerelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név:            ",null,"                        "]
["                                       ",null,"Ajánlat sorszáma:                      "]
["Cím:   6725 Szeged, boldogasszony sgt. 6.",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette:               "]
["A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) Interaktív Természetismereti Tudástár épület II. emeletén 2 db új  7 KW-os hűtőteljesítményű klímaberendezés beszerzése, felszerelése valamint üzembe helyezése „A tudomány a jövő szolgálatában- természettudományos programok a SZTE Interaktív Természetismereti Tudástárban EFOP 336-17-2017-00014” projekt keretén belül. "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                        "]
["                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Klíma szerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Klíma szerelés","index":2,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Mono split klíma berendezés beszerzése, beszerelése, üzembe helyezése. 7 KW hűtőteljesítményű hűtő- fűtő inverteres Fisher típusú klíma kül- beltéri egységgel, Fisher FSAIF-pro-244 AE2",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"Klíma csövezeték szerelése, műanyag szerelőcsatornába, faláttörésekkel, kül- beltéri egység között",17,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"Átadás -átvétel, üzembe helyezés",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]