{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Gépészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Gépészet","index":1,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,4]]}
[]
[null,null,null,"               KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
[null,"SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet átköltözés gépészet"]
[]
[]
[]
[]
["S.sz","Megnevezés","Menny.","Me","Anyag","Díj","Anyag összes","Díj összes"]
[]
[]
[]
[1,"15 db. normál méretű falra szerelt mosdókagyló leszerelése csapteleppel, szifonnal együtt és a Szeged, Pulcz u.-i épületben történő felszerelése. Szükséges a használati melegvíz, hidegvíz és szennyvíz hálózat kiépítése, falonkívüli szereléssel mázolással. Csatlakozási pontok rendelkezésre állnak.",15,"db"]
[2,"a mosdókagylókhoz a folyékonyszappan, fertőtlenítő adagolók leszerelésére és felszerelése 30 db.",30,"db"]
[3,"split rendszerű klímaberendezés leszerelése, áthelyezése, karbantartása beüzemelése szükséges.",17,"db"]
[4,". jelenleg az állatházban működő elszívó berendezés leszerelése, áthelyezése, beüzemelése szükséges",2,"db"]
[5,"konyhabútor áthelyezése miatt azok víz és csatornabekötése szükséges.",2,"db"]
[6,"  ipari 2-3 medencés mosogató leszerelése, felszerelése és bekötése szükséges.",2,"db"]
[7,"     A Pulcz u.1. sz. alatti „A” jelű épület belső víz és csatornahálózat felülvizsgálata és üzembehelyezése szükséges.",1,"db"]
[8,"WC megszüntetése szükséges",1,"db"]
[9,"WC ülőke csere szükséges.",2,"db"]
[10,"   A gépészeti szerelésekhez szükséges kőműves javítások elvégzése",1,"db"]
[11,"    Átadáshoz negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv szükséges.",1,"db"]
[null,"Mindösszesen:"]