{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","Költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[25,2,25,3],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE TIK épület               ",null,"                                       "]
["Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.                          ",null," Kelt:           "]
[null,null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:"]
[null,null," Készítette   :         "]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE TIK épület Átrium és Ruhatár melegburkolat cseréje"]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2. Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Költségvetés","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[null,"Melegburkolat készítése Átrium szekcióban"]
[1,"Régi tekercses szőnyeg felszedése gépi és/vagy kézi erővel",500,"m2",null,null,0,0]
[2,"Régi burkolat berakása konténerbe, elszállítás lerakóhelyre",4,"m3",null,null,0,0]
[3,"Aljzat csiszolása, takarítása",500,"m2"]
[4,"Aljzatkiegyenlítés ragasztómaradványos aljzatra 1-5 mm vastagságban önterülő és mélyalapozó anyaggal",500,"m2",null,null,0,0]
[5,"Melegburkolat készítése extrém strapabírású modul szőnyegből, Firenze SL 166550 vagy vele egyenértékű modulszőnyeg (Modulszőnyeg elvárt minőségi jellemzői 1. sz. melléklet szerint)",550,"m2",null,null,0,0]
[6,"Szegélykészítés 5 cm magasan, a szőnyeg saját anyaga PVC profilba fűzve",21.25,"fm",null,null,0,0]
[7,"Burkolatváltó készítése hideg-meleg burkolat közé \"Z\" profilból",66.25,"fm",null,null,0,0]
[null,"Melegburkolat készítése Ruhatár szekcióban"]
[8,"Régi burkolat eltávolítása gépi és/vagy kézi erővel",540,"m2",null,null,0,0]
[9,"Régi burkolat berakása konténerbe, elszállítás lerakóhelyre",5,"m3",null,null,0,0]
[10,"Meglévő aljzatra modul ipari filc készítése a bútorok körberakásával, Vigo SL 200 GRAU vagy vele egyenértékű modul ipari filc (Modulszőnyeg elvárt minőségi jellemzői 2. sz. melléklet szerint)",590,"m2",null,null,0,0]
[11,"Szegélykészítés 5 cm magasan, a szőnyeg saját anyaga PVC profilba fűzve",228,"fm",null,null,0,0]
[12,"Burkolatváltó készítése hideg-meleg burkolat közé \"Z\" profilból",25.5,"fm",null,null,0,0]
[13,"Egyéb költségek (organizációs, stb.)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]