{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Optikai elemek"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Optikai elemek","index":0,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,2],[1,0,1,1],[20,0,20,1],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[28,0,28,2]]}
["Besorolás","A termék megnevezése, részletes termékleírásleírás","Igényelt mennyiség (és mértékegysége)"]
["1. RÉSZAJÁNLATI KÖR "]
["Száloptika és tartozékai","Magnélküli optikai szál, Ø125 µm üveg rúd","10 m"]
["Száloptika és tartozékai","Sárga optikai szál védő cső Ø900 µm, Kevlár fonállal","50 m"]
["Száloptika és tartozékai","Sárga feszültségmentesítő elem  Ø900 µm védő csőhöz","50 db"]
["Száloptika és tartozékai","Narancssárga, erősített optikai szál védő cső, Ø2 mm","50 m"]
["Száloptika és tartozékai","Fekete feszültségmentesítő elem krimpelő hüvellyel Ø2 mm védő csőhöz, FC/PC konnektorokhoz","25 db"]
["Száloptika és tartozékai","Fekete feszültségmentesítő elem krimpelő hüvellyel Ø2 mm védő csőhöz, SMA vagy ST konnektorokhoz","25 db"]
["Száloptika és tartozékai","Rozsdamentes acél optikai szál védő cső Ø2.3 mm","5 m"]
["Száloptika és tartozékai","Állítható optikai szál tisztító bufferhez és jacket-hez","1 db"]
["Száloptika és tartozékai","Optikai szál hulladékgyűjtő egység","1 db"]
["Száloptika és tartozékai","Optikai szál hegesztési pont védő merevítős zsugorcső, 60 mm hosszú","100 db"]
["Száloptika és tartozékai","Optikai szál hegesztési pont védő merevítős zsugorcső, 40 mm hosszú","100 db"]
["Optikai elemek","Anamorf prizma pár, 650nm-1050 nm NIR AR \nbevonat (B), foglalatban, 2x nagyítás, min. 6mm×3mm belépő apertúra","1 db"]
["Optikai elemek","Aszférikus kollimátor lencse foglalatban, f=6.24 mm, 650nm-1050 nm NIR AR bevonat (B), 5mm tiszta apertúra, M9 x 0.5 menet","2 db"]
["Optikai elemek","Ø1\" Diekeltrikum tükör, 45° AOI, 750 - 1100 nm, ömlesztett kvarc","2 db"]
["Optomechanikai elemek","Rúd adapater Ø6 mm átmérőjű rudakhoz","8 db"]
["Optomechanikai elemek","SM1-es lencse tartó cső, 0.30\" menetmélységgel, SM1-es menetes rögzítőgyűrvel","10 db"]
["Optomechanikai elemek kiegészítője","Egy pár csere \"penge\" precíziós, változtatható  optomechanikai csavarkulcshoz","1 db"]
[]
["2. RÉSZAJÁNLATI KÖR "]
["Speciális száloptika","Nemlineáris fotonikus kristályszál, 4.9 μm magátmérő, 125 μm köpeny átmérő,  244 μm bevonat átmérő, 2,5 mm kábel átmérő, anyaga: pure silica, maximális gyengítés: <3.0 dB/km @ 1040 nm, numerikus apertúra: 0.2 ± 0.05 @ 1060 nmm, nemlinearitás: 11 (Wkm)-1 @ 1064 nmm, kettőstörés: <4X10-6 @ 1550 nm, 1040 nm zéró diszperzió","1 m"]
["Speciális száloptika","Száloptikás osztó, 200 μm magátmérővel, VIS-NIR hullámhossztartomány, standard SMA csatlakozóval, PVDF csőben. Teljes hossz: 2 m.","1 db"]
["Speciális száloptika","Bifurkált optikai szál, 50 μm magátmérővel, VIS-NIR hullámhossztartomány, standard SMA csatlakozóval, PVDF csőben. Teljes hossz: 2 m (minden szálszakasz legalább 1 m hosszúságú legyen).","2 db"]
[]
["A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat. Ebben az esetben a részajánlati körökön belül minden egyes tételre érvényes ajánlatot kell benyújtani."]
["Egyszerre több részajánlati körre benyújtott ajánlat esetén, kérjük a részajánlati köröket megnevezni, azokat elkülöníteni és az ajánlati árat részajánlati körönként összesíteni."]
[]
["A beszerzés uniós pályázati forrásból valósul meg, ezért feltöltött ajánlatának részét kell, hogy képezze a kiírásunkhoz csatolt ajánlati FEDLAP kitöltve és cégszerűen aláírva."]
[]
["Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékekre az igényelt mennyiségben nyújtsanak be ajánlatot."]