{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Árnyékolók beépítése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE ETSZK 21. helyiség"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-011-2.1.3.1-0211251","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó",22.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.3.4.1-0211256","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő",22.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-022-1.1.4.2.1.1-0212015","Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és",22.4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1"]
[]
[4,"42-071-3-0150422","Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel Schlüter-RENO-T M 2,5m, T burkolatváltó  réz profil",1.2,"m",0,0,0,0]
[null,null,"B=25mm, sárgaréz Rendelési szám: T9/25M"]
[]
[5,"42-090-3.2.2.2","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása 0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 15x15 cm-es csempelap",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.5","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m2 között, vasalatpótlás nélkül",3,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-6","Meglévő ajtólap rövidebbé vétele szárnyanként",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.1-0150241","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI  diszperziós beltéri festék, fehér",44.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",65,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",17.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",17.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",17.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-051-0","Meglévő zuhanyfüggöny óvatos bontása.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-051-1","Ágyhely elválasztó kórházi függöny felszerelése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]