{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Üvegeszköz, laboreszköz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Üvegeszköz, laboreszköz","index":0,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,34,1],[16,1,17,1],[21,1,22,1],[1,1,8,1],[9,1,10,1],[11,1,12,1],[30,1,31,1]]}
["Név","Specifikáció","db"]
["Főzőpohár 10 ml, alacsony forma","Boro 3.3 üveg, kiöntővel. Nagyon jó vegyszerállóság, kiváló hőállóság, autoklávozható. Általános laboratóriumi használatra. Térfogatbeosztással és jelölésre alkalmas felülettel.",40]
["Főzőpohár 25 ml, alacsony forma",null,40]
["Főzőpohár 50 ml, alacsony forma",null,40]
["Főzőpohár 100 ml, alacsony forma",null,40]
["Főzőpohár 250 ml, alacsony forma",null,40]
["Főzőpohár 400 ml, alacsony forma",null,20]
["Főzőpohár 600 ml, alacsony forma",null,20]
["Főzőpohár 1000 ml, alacsony forma",null,20]
["Mérőlombik 10 ml, A jelű, kék festésű"," Boroszilikát üveg, PP dugóval. Betöltésre kalibrált (TC, In), kontrasztos, kék színű jelek és feliratok. Megfelelőségi bizonylattal. Csiszolat (NS): 10/19. Tolerancia: 0,040 ± ml.",10]
["Mérőlombik 25 ml, A jelű, kék festésű",null,10]
["Bepárlótál (160 mm x 40 mm), lapos","Mázas porcelán, laboratóriumi célra, kiöntővel és lapos alsó résszel. Az alsó külső felület kivételével fehér mázzal van bevonva. Kiváló vegyszerállóság, +1000 °C hőmérsékletig hőálló, kis hőtágulás jellemzi.",5]
["Bepárlótál (80 mm x 16 mm), lapos",null,5]
["Izzítótégely (20 ml, 40 mm átm.), közepes forma","Kivül, belül mázas porcelán, a külső alj mázatlan. Legalább 900 °C-ig használható.",10]
["Spriccflakonok, szűknyakú (kék) 500 ml","LDPE flakon, PP csavaros kupak és kifolyócső. Jó kémiai ellenállóképességű, +80 °C hőmérsékletig hőálló. Színes kupak és kifolyócső a gyors azonosítás érdekében. A ventiláció nélküli kupak és a kifolyócső rögzítő betétje egy darabból készül, ezáltal a szivárgás kizárt. Csavarmenet: 28 mm",6]
["Spriccflakonok, bőnyakú 1000 ml","LDPE, áttetsző PP kupakkal és kifolyócsővel. Széles, nagyon könnyen használható töltőnyílással rendelkezik. Puha, könnyen összenyomható. Kiváló veszerekkel szembeni ellenállóképesség. Hőálló max. +80 °C-ig. Szivárgásmentes zárás. Csavarmenet: 63 mm",4]
["Spriccflakonok, szűknyakú (Aceton) 250 ml, GL45","LDPE, csavaros ventilációs kupakkal. A flakon tartalmát színkód jelöli, a feliratok tartalmazzák a veszélyességi szimbólumokat és a kockázatok leírását a veszélyes anyagokra vonatkozó rendeletnek megfelelően. Jó kémiai ellenállóképesség. Jó hőállóság.",5]
["Spriccflakonok, szűknyakú (Etanol) 250 ml, GL45",null,5]
["Dugattyús osztott pipetta, 25 ml, 0.1 ml osztás","Dugattyú a biztonságos és egyszerű pipettázás érdekében. Tartós, színes feliratok és jelek. A nulla felül található, a beosztás a pipetta hegyéig tart. AR-Glas",3]
["Folyadékballon, szűknyakú, gömbölyű, csavaros kupakokkal és csappal,10l","LDPE folyadékballon, +80 °C és −80 °C közötti hőmérséklet tartományban használható. Csavarmenet: 83 mm",3]
["Csipesz","Anyaga: nikkelezett acél. Hossza: 130 mm. Hajlított, hegyes végű.",5]
["Lombikfogó, befogóméret: 8-30 mm","Laboral alumínium ötvözet, műanyag bevonatú kerek pofák, amik megvédik a befogott tárgyakat. A rögzítés csavarral történik.",15]
["Lombikfogó, befogóméret: 15-65 mm",null,10]
["Szorítódió, befogóméret: 1,5 - 13 mm","Laboral alumínium ötvözet. Könnyű, de nagy teherbírású kialakítás. A rudak 90 vagy 180 °-ban rögzíthetők, széles átmérő tartományban.",15]
["Vákuumszűrő rendszer (SCILABWARE)","Üvegszűrő rendszer 47 mm átmérőjű membránokhoz. Négy részből áll: 1) 300 ml-es tölcsér; 2) tartó alap szinterezett boroszilikát üveg lemezzel; 3) 1000 ml-es Erlenmeyer-lombik; 4) fém rögzítő csipesz (mfr. no. 5809/KIT)",1]
["SampleLock fecskendő (Hamilton)","1705SL, térfogat: 50 μL, tű méret: 22s ga (ferde hegy), tű hossz: 51 mm (2 in.) (mfr. no. 80956)",1]
["Tűk RN fecskendőkhöz (Hamilton)","Tűméret: 22s ga, tű hossz: 51 mm (2 in.), rozsdamentes acél (mfr. no. 7779-03)",6]
["Fecskendő Shimadzu AOC 20i Autosampler-hez","Térfogat: 10 μL, 10R-S-0.63, tűméret: 23 ga (kúpos hegy), tű hossz: 42 mm (mfr. no. 002898)",1]
["SGE tűk RN fecskendőkhöz","Térfogat: 10 μL, tűméret: 23 ga (kúpos csúcs), tű hossz és külső átmérő: 42 mm és 0,63 mm,  10R-S-0.63 (mfr. no. 037747)",2]
["Mérőhenger, 500 ml, A jelű","Boroszilikát üveg. Betöltésre kalibrált (TC, In). Hatszögletű üvegtalp, kiöntővel. Színes feliratok és beosztások. Megfelelőségi bizonylat. Osztás: 5 ml. Tolerancia: 2,5 ± ml.",2]
["Gömblombik tartók, 10-100 ml-es lombikhoz, külső átmérő: 80 mm","Gömblombikok és más gömbölyű fenekű üvegedények számára ideális tartó. Préselt természetes parafa, olcsó és gazdaságos. Könnyű, szívós és jó hőállóság.",5]
["Gömblombik tartók, 250-500 ml-es lombikhoz, külső átmérő: 110 mm",null,5]
["Laboratóriumi üvegek, gömbölyű , csavaros kupakkal, 250 ml, GL45"," Boro 3.3 boroszilikát üveg, csavaros PP kupakkal. Hengeres forma, térfogatbeosztással, kiöntő gyűrűvel és színes csavaros kupakkal. Nagyon jó kémiai ellenállóképesség. Nagy hőállóság. A minimális hőtágulás miatt viszonylag jól ellenáll a hőmérséklet változásoknak.",10]
["Laboratóriumi üvegek, gömbölyű , csavaros kupakkal, 500 ml, GL45",null,10]
["Laboratóriumi üvegek, gömbölyű , csavaros kupakkal, 1000 ml, GL45",null,10]