{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Fűtés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név:            ",null,"Munkalapszám:                          "]
["                                       ",null,"Ajánlat sorszáma:                      "]
["Cím:   ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette:               "]
["Népegészségtani Intézet Labor felújítása                                 "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                         "]
["                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["fűtés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",10,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":3,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók, adagolók, piperepolcok stb.",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók csapteleppel (komplett)",4,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal (komplett)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-5.1-0112635","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, bűzelzáróval és sarokszeleppel, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70",3,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-009-11.1.2.1-0110201","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-009-12.1-0110002","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke cseresznye, fém WC zsanérral",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-009-12.3-0118056","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-13.1-0118041","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-19.3.1-0318205","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep MOFÉM Treff kétfogantyús falraszerelhető KMT (kád-mosdótöltő) csaptelep, kr. zuhanytartó villával, kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, kód: 145-0021-30",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-19.3.1-0326021","Kludi Standard lengőkaros fali kifolyószelep, krómozott, elfordítahtó",3,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-031-51.2-0557323","Kevmil KM-44 egymedencés  rozsdamentes mosogató berendezés elhelyezése és bekötése, bűzelzáróval és sarokszeleppel,bútorba építhető   Méret: 440x440 mm Medence mélység: 160 mm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fűtés","index":4,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-3.1.2-0247323","Acéllemez lapradiátor D-ÉG standard 600x1200 mm 22K / DK lapradiátor / radiátor / Dunaferr / DÉG - DEG-DK61000ST0, tartóval",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311005","Víz- fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve,  REHAU univerzális",20,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3.1.1.1.1.7","Fűtési visszatérő szelep",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.1.1.1.2.7","Fűtési előremenő termosztatikus szelep, termofejjel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"K-tétel","Fűtési rendszer le- ill. viszatöltése,  fagyasztás",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]