{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Ácsmunka","Tetőfedés","Bádogozás","Felületképzés","Szigetelés","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE Hódmezővásárhely Baromfi törzsól felújítása"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Ácsmunka",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Ácsmunka","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"35-000-2.1","Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt",740,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"35-002-1-0113026","Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Masterfol Soft Alu hagyományos PE hálóval erősített PE tetőfólia hőtükörrel, W1, Cikkszám: 0207-0101505E",740,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"35-003-1.1-0410021","Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm",740,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"35-003-1.6","Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése",1010,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":4,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-4","Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)",740,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"41-003-21.2-0115161","Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével Bontott jó állapotú cserepek tisztítás utáni visszarakása, Sérült, rossz állapotú cserepek cseréje.",740,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"41-003-21.2-0115204","Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével Rossz állapotú cserepek cseréje meglévővel egyező tipusúra.",220,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"41-003-29.3-0115324","Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel Bontott, jó állapotú csrepek tisztítás utáni visszarakása, Sérült rossz állapotú",55,"m",0,0,0,0]
[null,null,"cserepek cseréje."]
[]
[5,"41-090-3.1.2","Bontott, jó állapotú cserepek kézi tisztítása.",1,"klts.",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-003-2.2.2-0993299","Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm",28,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-003-5.1.2.2-0993299","Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség:",2,"m",0,0,0,0]
[null,null,"351-400 mm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.2.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolt felületen",3.5,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-011-1.5.1.4.1-0159008","Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt durva felületen, két rétegben mész festék. Homlokzat és belső terek felületei.",1180,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-021-31.3.1-0137031","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Capalac Classic HG alkidgyanta kötőanyagú zománcfesték, fehér, magasfényű",924,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-031-1.7.1","Belső fafelületek vízbázisú festékrendszer felhordása,  két rétegben, tagolatlan felületen. Mész festék.",248,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":7,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-007-1.1.1-0112052","Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén  rögzítéssel, üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel URSA DF 39 kasírozatlan többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λD=0,039",740,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"(W/mK), 100 mm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-9","Meszelt, festett falak portalanítása, pókhálók leszedése.",1,"klts.",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]