{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Fresenius Specifikus 1-3. rész","Egyéb specifikáció 4-8. rész"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Fresenius Specifikus 1-3. rész","index":0,"n_rows":35,"n_cols":12,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,3],[30,0,30,3],[33,0,33,3]]}
["Ssz.","A termék neve /                                  (Amennyiben a megnevezett termékkel egyenértékű termék teljesesítésére vállal kötelezettséget annak elnevezését is tüntesse fel ebben az oszlopban. )      ","Termékminta az igény (x) jelölt tételeknél 1-1 db ","Termék leírása","Mennyiség (db)","Nettó egységár (Ft/db)","Áfa (%)","Bruttó egységár (Ft/db)","Nettó összesen\n(Ft)","Bruttó összesen\n(Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése","Műszaki leírásban előírtakkal megegyezik (D oszlop)                                           IGEN / NEM                                     (Aláhúzandó)"]
["1. rész","multiFiltrate"]
[1,"multiFiltrate cassette","x","Fresenius gyártmányú  Multifiltrate készülékhez szükséges kazetta.",960,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[2,"Filtrate bag 10 liter","x"," Filtratumzsák Multifiltrate készülékhez.",960,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[3,"Pressure line for MTS","NEM KELL TM"," Fresenius gyártmányú dialízis készülékhez csatlakoztatható pót nyomásmérő port.",20,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[4,"Dialyzer exchange set","NEM KELL TM"," Dializis kezelés  közben a dializátor kicserélését és az új dializátor feltöltését lehetővé tevő eszköz.",20,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[5,"Substituate System multiFiltrate","x","Fresenius gyártmányú Multifiltráte készülékhez szükséges szubsztituciós  szerelék.",960,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[6,"Dialysate System multiFiltrate ","x"," Fresenius gyártmányú Multifiltrate készülékhez szükséges dialízátum szerelék",960,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[7,"MPS Substituate System multiFiltrate","x"," Fresenius gyártmányú Multifiltrate készülékhez csatlakoztatható vérplazma pótlására szolgáló eszköz.",20,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[8,"multiBic potassium -free","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Multifiltrate készülékkel végzett dializis során használandó 100 %-os bikarbonát puffer alapú  káliummentes hemofiltrációs oldat.",120,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[9,"multiBic 2 mmol/l potassium","x"," Fresenius gyártmányú Multifiltrate készülékkel végzett dialízis során használandó 100 %-os bikarbonát puffer alapú 2 mmol/liter Kálium tartalomú hemofiltrációs oldat ",5760,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[10,"multiFiltrate KIT CiCa CVVHD 1000","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Multifiltrate Cica Kit Ultraflux AV 1000 S dializátorral",25,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[11,"CiCa Dialysate K2","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Mulitfiltrate készülékkel  végzett CiCa CVVHD kezelésekhez 2 mmol/l Kálium tartalmú hemodializáló oldat.",250,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[12,"4% Na3Citrate ","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Multifiltrate citrátos alvadásgátlással végzett kezeléshez használható  Na-citrát tartalmú oldat.",100,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[13,"Sleep Safe Set plus ","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Sleep Safe típusú  automata peritonealis dializist végző készülékhez Sleep Safe Set plus kazetta",1500]
[14,"Sleep Safe Balance","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Sleep Safe típusú  automata peritonealis dializist végző készülékhez Sleep Safe Balance ( 5 literes 1.5%-os) oldat",2300]
[15,"Sleep Safe Balance","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Sleep Safe típusú  automata peritonealis dializist végző készülékhez Sleep Safe Balance ( 5 literes 2.3%-os) oldat",400]
[16,"Drainage bag","NEM KELL TM","Fresenius gyártmányú Sleep Safe típusú  automata peritonealis dializist végző készülékhez oldat leengedő zsák",1500]
["ÖSSZESEN",null,null,null,{"$f":"SUM(E3:E15)","v":11655}]
["2. rész",5008]
[1,"AV-Set ONLINEplus 5008-R","x","Fresenius gyártmányú 5008-as  készülékhez szükség felnőtt 2 tűs online HDF szerelék.",21600,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[2,"SN-Set ONLINEplus 5008-R","x","Fresenius gyártmányú 5008-as készülékhez szükséges felnőtt 1 tűs online HDF szerelék.",60,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[3,"Diasafe Plus","x","Fresenius gyártmányú 5008 -as készülékhez  szükséges dializáló folyadékszűrő endotoxin-és pirogénmentességét szavatoló filter",300,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[4,"Sporotal 100","NEM KELL TM"," Fresenius gyártmányú 5008-as készülékhez szükséges nátrium hypoklorit tartalmú szer, mely dialízis készülékek hidraulikájának zsírtalanítására és tisztítására.",40,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[5,"Citrosteril","NEM KELL TM","Chemo-thermal hatáson alapuló fertőtlenítőszer, amely Fresenius gépek fertőtlenitésérs szolgál",10,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[6,"AC-F 313/1     7,8 literes","NEM KELL TM","7,8 literes kannás kiszerelésű, savas koncentrátum dialízis kezeléshez (Na 138 mmol/l; K 3mmol/l; Ca 1,50 mmol/l; Mg 0,50 mmol/l; Cl 110,0 mmol/l; PH érték: 3.1-4.1) ",140,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[7,"AC-F 413/1     7,8 literes","NEM KELL TM","7,8 literes kannás kiszerelésű, savas koncentrátum dialízis kezeléshez (Na 138 mmol/l; K 4mmol/l; Ca 1,50 mmol/l; Mg 0,50 mmol/l; Cl 111,0 mmol/l; PH érték: 3.1-4.1)",140,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[8,"Diamix ACF 313/2","NEM KELL TM","Granumix Plus rendszer működtetéséhez szükséges ACF 313/2 típusú koncentrátum",126,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[9,"Diamix ACF 219/1","NEM KELL TM","Granumix Plus rendszer működtetéséhez szükséges ACF 219/1 típusú koncentrátum",45,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
[10,"bibag® 5008 650 gr","x","Fresenius gyártmányú 5008 -as készülékkel végzett kezeléshez szükséges bikarbonát por alapú koncentrátum 650 gr kiszerelésben.",21600,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["ÖSSZESEN",null,null,null,{"$f":"SUM(E21:E30)","v":44061}]
["3. rész","BCM"]
[1,"BCM elektróda adult","x","BCM típusú testösszetétel mérésre alkalmas  egyszerhasználatos felnőtt elektróda.",100,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["ÖSSZESEN",null,null,null,100]
["1-3. rész ÖSSZESEN",null,null,null,{"$f":"E34+E31+E19","v":55816}]

{"sheet":"Egyéb specifikáció 4-8. rész","index":1,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[25,0,25,3],[27,0,27,3],[17,0,17,3],[13,0,13,3],[26,0,26,3]]}
["Ssz.","Termék-minta","A termék neve /                                  (Amennyiben a megnevezett termékkel egyenértékű termék teljesesítésére vállal kötelezettséget annak elnevezését is tüntesse fel ebben az oszlopban. )      ","A termék leírása","Mennyiség (db)","Nettó egységár (Ft/db)","Áfa (%)","Bruttó egységár (Ft/db)","Nettó összesen\n(Ft)","Bruttó összesen\n(Ft)","cikkszám, kódszám, céges megjelölés, termék neve, gyártó megnevezése","Műszaki leírásban előírtakkal megegyezik (D oszlop)                                           IGEN / NEM                                     (Aláhúzandó)"]
["4. rész",{"$nulls":8}," ",null,"IGEN / NEM "]
["1. ","1 db","Ultraflux  AV 600 S","Dializáló filter amely legalább 1,2-1,7 m2 felületű, 35-50/200-240 mikrométer membrán falvastagságú, feltöltési volumene 80-110 ml. A membrán anyag polysulfon.  A dializátor high flux dializís, hemofiltráció és hemodiafiltráció végzésére egyaránt alkalmas.",960,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["2.","1 db","FX CorDiax 50","Dializáló filter amely legalább 1,0m2 felületű, maximum 55 ml feltöltő volumenű, urea klírensze legalább 240 ml/perc – 300 ml/perc vérátfolyás 500ml dializáló folyadék áramlás mellett. A membrán anyag polysulfon.  A dializátor high flux dializís, hemofiltráció és hemodiafiltráció végzésére egyaránt alkalmas.",7200,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["3.","1 db","FX CorDiax 60","Dializáló filter amely legalább 1,2m2 felületű, maximum 75 ml feltöltő volumenű, urea klírensze legalább 255 ml/perc – 300 ml/perc vérátfolyás 500ml dializáló folyadék áramlás mellett. A membrán anyag polysulfon. A dializátor high flux dializís, hemofiltráció és hemodiafiltráció végzésére egyaránt alkalmas.",14400,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["ÖSSZESEN:",null,null,null,{"$f":"SUM(E3:E5)","v":22560}]
["5. rész"]
["1.","5  db","Fisztulatű 16 GA (ETO)","Etilén oxiddal sterilizált artériás fisztulatű 16G méretben. Átmérő 1,6 mm, tűhossz 25mm, csatlakozó vég hossza 150mm, etilén oxiddal sterilizált. A fisztulatű tűheggyel lefelé és felfelé történő pungálásra egyaránt alkalmas.",3600,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["2.","5  db","Fisztulatű 16 GV (ETO)","Etilén oxiddal sterilizált vénás fisztulatű 16G méretben. Átmérő 1,6 mm, tűhossz 25mm, csatlakozó vég hossza 150mm, etilén oxiddal sterilizált. A fisztulatű tűheggyel lefelé és felfelé történő pungálásra egyaránt alkalmas.",3600,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["3.","10 db","Fisztulatű 15 GA (ETO)","Etilén oxiddal sterilizált artériás fisztulatű 15G méretben. Átmérő 1,8 mm, tűhossz 25mm, csatlakozó vég hossza 150mm, etilén oxiddal sterilizált. A fisztulatű tűheggyel lefelé és felfelé történő pungálásra egyaránt alkalmas.",18000,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["4.","10 db","Fisztulatű 15GV (ETO)"," Etilén oxiddal sterilizált vénás fisztulatű 15G méretben.  Átmérő 1,8 mm, tűhossz 25mm, csatlakozó vég hossza 150mm, etilén oxiddal sterilizált. A fisztulatű tűheggyel lefelé és felfelé történő pungálásra egyaránt alkalmas.",18000,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["5.","5  db","Fisztulatű 17 GA (ETO)"," Etilén oxiddal sterilzált artériás fisztulatű 17G méretben.  Átmérő 1,5mm, tűhossz 25mm, csatlakozó vég hossza 150mm, etilén oxiddal sterilizált. A fisztulatű tűheggyel lefelé és felfelé történő pungálásra egyaránt alkalmas.",900,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["6.","5  db","SINGLE NIDDLE (Egytűs) FISZTULATŰ ","Gamma sterilizált egytűs fisztulatű artériás és vénás 16G méretben.Átmérő 1,6 mm, tűhossz 25mm, csatlakozó vég hossza 100mm. A fisztulatű tűheggyel lefelé és felfelé történő pungálásra egyaránt alkalmas.",300,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["ÖSSZESEN:",null,null,null,{"$f":"SUM(E8:E13)","v":44400}]
["6. rész"]
["1.","Nem kell","Puristeril Plus 5 kg","5kg kannás kiszerelésű Perecetsav, ecetsav, hidrogénperoxid tartalmú fertőtlenítő szer koncentrátum.",720,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["2.","1 db","Kálium-jodid indikátorcsík ","Puristeril 340, Puristeril plus és Sporotal 100 maradványanyagok kimutatására szolgáló tesztcsík.",14400,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["ÖSSZESEN:",null,null,null,{"$f":"SUM(E16:E17)","v":15120}]
["7. rész"]
["1.","Nem kell","Big Blue filter betét 5 um","High flow Polypropylene (Opaque) anyagú, 5 µm pórusnagyságú szűrőbetét.  Megengedett nyomásesés max. 0,5 bar. A szűrőbetét nagyságának kompatibilisnek kell lenni a Big Blue filterbe helyezhető szűrőbetét nagyságával.",12,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["2.","Nem kell","Big Blue filter betét 1 um","High flow Polypropylene (Opaque) anyagú, 1 µm pórusnagyságú szűrőbetét.  Megengedett nyomásesés max. 0,5 bar. A szűrőbetét nagyságának kompatibilisnek kell lenni a Big Blue filterbe helyezhető szűrőbetét nagyságával.",12,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["3.","Nem kell","10'10 micronos filter","A szűrbetétnek kompatibisnek kell lenni az Aqua WTU berendezéssel.",6,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["ÖSSZESEN:",null,null,null,{"$f":"SUM(E20:E22)","v":30}]
["8. rész"]
["1.","1 db","PlasmaFlux Psu 2S (Plazma Ferezis Membrán)","Steril vízzel feltöltött, gőz sterilizált, 0,6 m2 felületű, 70 ml feltöltő volumenű (vagy ezzel egyenértékű),  plazmaszulfon membrán. A dialízátor plazmaszeparáció és plazmaferezis végzésére egyaránt alkalmas.",20,{"$nulls":6},"IGEN / NEM "]
["ÖSSZESEN:",null,null,null,{"$f":"SUM(E25)","v":20}]
["4-8. rész ÖSSZESEN",null,null,null,{"$f":"E6+E14+E18+E23+E26","v":82130}]
["1-8. rész ÖSSZESEN",null,null,null,137946]